СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА РЕУТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 августа 2012 года № 284/47

Об утверждении Норм и Правил по благоустройству территории городского округа Реутов 

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет депутатов города Реутов решил:

1. Утвердить Нормы и Правила по благоустройству территории городского округа Реутов (прилагаются).

	2. Опубликовать настоящее Решение и Нормы и Правила по благоустройству территории городского округа Реутов в газете «Реут» и на городском сайте.

Глава города Реутов									А.Н. Ходырев

Разослано: в дело – 2; УД – 2; Ковалеву Н.Н.; Юрову С.Г.; Покамину В.М.; МУП «Озеленение и благоустройство»; ИАО; газете «Реут»; прокуратуре
Утверждены 
Решением Совета депутатов 
города Реутов 
от 22  августа 2012 № 284/47

НОРМЫ И ПРАВИЛА 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕУТОВ

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Нормы и Правила по благоустройству территории городского округа Реутов (далее – Нормы и Правила) устанавливают общие параметры и минимальное сочетание элементов благоустройства для создания безопасной, удобной и привлекательной  территории.
1.2. Проектирование и эксплуатация элементов благоустройства обеспечивают требования охраны здоровья человека (требования охраны здоровья человека включают: противопожарные, санитарно-гигиенические, конструктивные, технологические, планировочные требования, предотвращающие получение заболеваний и травм), исторической и природной среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории городского округа Реутов.
1.3. В настоящих Нормах и Правилах применяются следующие термины с соответствующими определениями:
Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.
Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.
Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории городского округа Реутов безопасной, удобной и привлекательной среды.
Объекты благоустройства территории - территории городского округа Реутов, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные образования, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие территории городского округа Реутов.
Объекты нормирования благоустройства территории - территории городского округа Реутов, для которых устанавливаются: нормируемый комплекс элементов благоустройства, нормы и правила их размещения на данной территории. Такими территориями могут являться: площадки различного функционального назначения, пешеходные коммуникации, проезды, общественные пространства, участки и зоны общественной, жилой застройки, санитарно-защитные зоны производственной застройки, объекты рекреации, улично-дорожная сеть, технические (охранно-эксплуатационные) зоны инженерных коммуникаций.
Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.
Бордюрный пандус - сооружение, обеспечивающее съезд с пешеходного пути на проезжую часть через сниженный или утопленный в покрытие бордюрный камень.
Вертикальное озеленение - использование фасадных поверхностей зданий и сооружений, включая балконы, лоджии, галереи, подпорные стенки и т.п., для размещения на них стационарных и мобильных зеленых насаждений.
Зональность (типичная зональность) - характеристики структуры растительности в зависимости от природно-географических условий территории.
Крышное озеленение - использование кровель зданий и сооружений для создания на них архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, цветников, садов, площадок с деревьями и кустами и пр.).
Объёмно-пространственная структура объектов ландшафтного искусства - метод или форма ландшафтной организации среды; типы объёмно-пространственной структуры: закрытые (боскеты, массивы, рощи), открытые (поляны, лужайки, партеры, крупные цветники, площади, водоёмы, плоскостные спортивные сооружения), полуоткрытые (рощи, группы, а также сочетания элементов закрытых и открытых структур).
Пешеходные зоны - участки территории городского округа Реутов, на которых осуществляется движение населения в прогулочных и культурно-бытовых целях, в целях транзитного передвижения и которые обладают опредёленными характеристиками: наличие остановок скоростного внеуличного и наземного общественного транспорта, высокая концентрация объектов обслуживания, памятников истории и культуры, рекреаций и т.п., высокая суммарная плотность пешеходных потоков. Пешеходные зоны могут формироваться на эспланадах, пешеходных улицах, пешеходных частях площадей городского округа Реутов.
Пешеходные улицы - это исторически сложившиеся связи между различными территориями, закрытые для транспортного сообщения и приспособленные для пешеходного передвижения. Оптимальную протяженность пешеходных улиц необходимо устанавливать 800 - 1200 м, ширину, исходя из двустороннего восприятия объектов, - не менее 10 м и не более 30 м (оптимально 12 - 20 м).
Пешеходные части площади - участки и пространства площади, предназначенные для пешеходного движения, могут быть представлены всей территорией площади (представительские и мемориальные) или её частью (приобъектные).
Рекреационный потенциал - способность территории обеспечивать определенное количество отдыхающих психофизиологическим комфортом и возможностью для отдыха (спортивно-укрепляющей деятельности) без деградации природной среды. Выражается числом людей (или человеко-дней) на единицу площади.
Сомкнутость полога насаждений - отношение площади горизонтальной (вертикальной) проекции полога насаждений без просветов к площади горизонтальной (вертикальной) проекции всего полога, выражается в десятых долях единицы.
Тактильное покрытие - покрытие с ощутимым изменением фактуры поверхностного слоя.
Эспланады - широкие пешеходные проходы вдоль магистралей, предназначенные для прогулок населения, организации подходов к особо значимым объектам. Ширина эспланады должна превышать в 1,5 - 2 раза ширину тротуара, требуемую для пропуска пешеходного потока.
Биологическое загрязнение почвы - вид и степень загрязнения почвы, при котором она теряет способность обеспечивать нормальное функционирование растительности.
Грунт - субстрат, состоящий из минерального и органического вещества природного и антропогенного происхождения.
Минимальный почвенный выдел - трёхмерный фрагмент почвы, способный обеспечить полноценный жизненный цикл дерева.
Плодородный слой - в естественных почвах это гумусовый горизонт. В урбоконструктозёмах - слой (горизонт), состоящий из плодородного грунта мощностью до 20 см.
Плодородный грунт - грунт, искусственно формируемый из минерального и органического материала и обладающий заданными физическими, химическими и биологическими свойствами или состоящий из нарушенного субстрата естественноприродных гумусовых горизонтов. В плодородном грунте не должно быть включений бытового и строительного мусора. Содержание физической глины (фракции < 0,01 мм) - не менее 30 - 40%, содержание гумуса - 3 - 4%, pH - 5,5 - 7,0.
Почвообразующий грунт - грунт, преобразуемый почвообразующими процессами и обладающий оптимальными свойствами для обеспечения жизнедеятельности растений.
Приоритетный компонент загрязнения - вещество или биологический агент, подлежащий контролю в первую очередь.
Санитарное состояние почвы - совокупность физико-химических и биологических свойств почвы, определяющих качество и степень её безопасности в эпидемическом и гигиеническом отношении.

Раздел 2. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

2.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории
2.1.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают безопасность и удобство пользования территорией, её защиту от неблагоприятных явлений природного и техногенного воздействия в связи с новым строительством или реконструкцией. Проектирование элементов инженерной подготовки и защиты территории производится в составе мероприятий по организации рельефа и стока поверхностных вод.
2.1.2. Задачи организации рельефа при проектировании благоустройства необходимо определять в зависимости от функционального назначения территории и целей её преобразования и реконструкции. Организацию рельефа реконструируемой территории необходимо ориентировать на максимальное сохранение рельефа, почвенного покрова, имеющихся зелёных насаждений, условий существующего поверхностного водоотвода, использование вытесняемых грунтов на площадке строительства.
2.1.3. При организации рельефа необходимо предусматривать снятие плодородного слоя почвы толщиной 150 - 200 мм и оборудование места для его временного хранения, а если подтверждено отсутствие в нём сверхнормативного загрязнения любых видов - меры по защите от загрязнения. При проведении подсыпки грунта на территории допускается использовать только минеральные грунты и верхние плодородные слои почвы.
2.1.4. При террасировании рельефа необходимо проектировать подпорные стенки и откосы. 
2.1.5. Обязательно проводить укрепление откосов. Выбор материала и технологии укрепления зависят от местоположения откоса в городе, предполагаемого уровня механических нагрузок на склон, крутизны склона и формируемой среды.
2.1.5.1. Для укрепления откосов русел водоёмов необходимо использовать материалы и приёмы, сохраняющие естественный вид берегов: габионные конструкции или "матрацы Рено", нетканые синтетические материалы, покрытие типа "соты", одерновку, ряжевые деревянные берегоукрепления, естественный камень, песок, валуны, посадки растений и т.п.
2.1.5.2. В городской застройке укрепление откосов открытых русел необходимо вести с использованием материалов и приёмов, предотвращающих неорганизованное попадание поверхностного стока в водоём и разрушение берегов в условиях высокого уровня механических нагрузок: формирование набережных с применением подпорных стенок, стеновых блоков, облицовкой плитами и омоноличиванием швов, т.п.
2.1.6. Подпорные стенки необходимо проектировать с учётом разницы высот сопрягаемых террас. Перепад рельефа менее 0,4 м необходимо оформлять бортовым камнем или выкладкой естественного камня. При перепадах рельефа более 0,4 м подпорные стенки необходимо проектировать как инженерное сооружение, обеспечивая устойчивость верхней террасы гравитационными (монолитные, из массивной кладки) или свайными (тонкие анкерные, свайные ростверки) видами подпорных стенок.
2.1.7. Необходимо предусматривать ограждение подпорных стенок и верхних бровок откосов при размещении на них транспортных коммуникаций согласно ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ 26804-86. Также надо предусматривать ограждения пешеходных дорожек, размещаемых вдоль этих сооружений, при высоте подпорной стенки более 1,0 м, а откоса - более 2 м. Высоту ограждений надо устанавливать не менее 0,9 м.
2.1.8. Искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки), располагаемые вдоль магистральных улиц, могут использоваться в качестве шумозащитных экранов.
2.1.9. При проектировании стока поверхностных вод необходимо руководствоваться СНиП 2.04.03. При организации стока необходимо обеспечивать комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприёмных колодцев. Проектирование поверхностного водоотвода необходимо осуществлять с минимальным объёмом земляных работ и предусматривающего сток воды со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы.
2.1.10. Применение открытых водоотводящих устройств допускается в границах территорий парков и лесопарков. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему периметру необходимо укреплять (одерновка, каменное мощение, монолитный бетон, сборный железобетон, керамика и др.), угол откосов кюветов необходимо принимать в зависимости от видов грунтов.
2.1.11. Минимальные и максимальные уклоны необходимо назначать с учётом неразмывающих скоростей воды, которые принимаются в зависимости от вида покрытия водоотводящих элементов. На участках рельефа, где скорости течения дождевых вод выше максимально допустимых, надо обеспечивать устройство быстротоков (ступенчатых перепадов).
2.1.12. На территориях объектов рекреации водоотводные лотки могут обеспечивать сопряжение покрытия пешеходной коммуникации с газоном, их необходимо выполнять из элементов мощения (плоского булыжника, колотой или пиленой брусчатки, каменной плитки и др.), стыки допускается замоноличивать раствором высококачественной глины.
2.1.13. Дождеприёмные колодцы являются элементами закрытой системы дождевой (ливневой) канализации, устанавливаются в местах понижения проектного рельефа: на въездах и выездах из кварталов, перед перекрестками со стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от продольного уклона улиц (таблица 1 Приложения N 1 к настоящим Нормам и Правилам). На территории городского округа Реутов устройство поглощающих колодцев и испарительных площадок не допускается.
2.1.14. При обустройстве решёток, перекрывающих водоотводящие лотки на пешеходных коммуникациях, рёбра решёток не допускается располагать вдоль направления пешеходного движения, а ширину отверстий между рёбрами необходимо принимать не более 15 мм.
2.1.15. При ширине улицы в красных линиях более 30 м и уклонах более 30 промилле расстояние между дождеприёмными колодцами необходимо устанавливать не более 60 м. В случае превышения указанного расстояния необходимо обеспечивать устройство спаренных дождеприёмных колодцев с решётками значительной пропускной способности. Для улиц, внутриквартальных проездов, дорожек, бульваров, скверов, трассируемых на водоразделах, допускается увеличение расстояния между дождеприёмными колодцами в два раза. При формировании значительного объёма стока в пределах внутриквартальных территорий необходимо предусматривать ввод дождевой канализации в её границы, что надо обосновать расчётом.

2.2. Озеленение

2.2.1. Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды городского округа Реутов с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории городского округа Реутов.
2.2.2. Основными типами насаждений и озеленения могут являться: массивы, группы, солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.). В зависимости от выбора типов насаждений определяется объёмно-пространственная структура насаждений  и обеспечивается визуально-композиционные и функциональные связи участков озеленённых территорий между собой и с застройкой населённого пункта.
2.2.3. На территории городского округа Реутов могут использоваться два вида озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в специальные передвижные ёмкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мобильное озеленение используют для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на естественных и искусственных элементах рельефа, крышах (крышное озеленение), фасадах (вертикальное озеленение) зданий и сооружений.
2.2.4. При проектировании озеленения необходимо учитывать: минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений (таблица 2 Приложения N 1 к настоящим Нормам и Правилам) необходимо соблюдать максимальное количество насаждений на различных территориях (таблица 3 Приложения N 1 к настоящим Нормам и Правилам), ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного функционального назначения, параметры и требования для сортировки посадочного материала (таблицы 4 - 9 Приложения N 1  к настоящим Нормам и Правилам).
2.2.5. Проектирование озеленения и формирование системы зелёных насаждений на территории городского округа Реутов необходимо вести с учётом факторов потери (в той или иной степени) способности городских экосистем к саморегуляции. Для обеспечения жизнеспособности насаждений и озеленяемых территорий городского округа Реутов  необходимо:
производить благоустройство территории в зонах особо охраняемых природных территорий в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности и величиной нормативно допустимой рекреационной нагрузки (таблицы 10, 11 Приложения N 1 к настоящим Нормам и Правилам);
учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий;
осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного материала с учётом характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.
2.2.6. На территории городского округа Реутов необходимо проводить исследования состава почвы (грунтов) на физико-химическую, санитарно-эпидемиологическую и радиологическую безопасность, предусматривать её рекультивацию в случае превышения допустимых параметров загрязнения. При проектировании озеленения на территориях с почвенным покровом, нарушенным антропогенной деятельностью, необходимо учитывать 3 к настоящим Нормам и Правилам.
2.2.7. При озеленении территории общественных пространств и объектов рекреации, в том числе с использованием крышного и вертикального озеленения, необходимо предусматривать устройство газонов, автоматических систем полива и орошения (таблица 10 Приложения N 1 к настоящим Нормам и Правилам), цветочное оформление (таблица 4 Приложения N 1 к настоящим Нормам и Правилам). Обязательное цветочное оформление необходимо вводить только при условии комплексной оценки территории конкретного объекта с учётом его местоположения, рекреационной нагрузки, наличия иных близлежащих объектов озеленения и цветочного оформления. На территориях с большой площадью замощенных поверхностей, высокой плотностью застройки и подземных коммуникаций для целей озеленения необходимо использовать отмостки зданий, поверхности фасадов и крыш, мобильное озеленение. 
2.2.8. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс необходимо учитывать фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: интенсивного прогревания - до 2 м, среднего - 2 - 6 м, слабого - 6 - 10 м. У теплотрасс не размещать: липу, клен, сирень, жимолость - ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу - ближе 3 - 4 м.
2.2.9. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на различные территории городского округа Реутов необходимо формировать защитные насаждения; при воздействии нескольких факторов необходимо выбирать ведущий по интенсивности и (или) наиболее значимый для функционального назначения территории.
2.2.9.1. Для защиты от ветра необходимо использовать зеленые насаждения ажурной конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60 - 70%.
2.2.9.2. Шумозащитные насаждения необходимо проектировать в виде однорядных или многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния между стволами взрослых деревьев 8 - 10 м (с широкой кроной), 5 - 6 м (со средней кроной), 3 - 4 м (с узкой кроной), подкроновое пространство необходимо заполнять рядами кустарника. Ожидаемый уровень снижения шума указан в таблице 7 Приложения N 1 к настоящим Нормам и Правилам.
2.2.9.3. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха необходимо формировать многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).

Крышное и вертикальное озеленение

2.2.10. Стационарное крышное озеленение может быть предусмотрено при проектировании новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих зданий и сооружений, имеющих неэксплуатируемую крышу с уклоном не более 45 градусов. Предпочтение необходимо отдавать зданиям и сооружениям с горизонтальной или малоуклонной (уклон не более 3%) крышей.
Мобильное или смешанное (стационарное и мобильное) крышное озеленение может предусматриваться при проектировании новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих зданий и сооружений любого назначения, имеющих эксплуатируемую крышу с архитектурно-ландшафтными объектами.
2.2.11. При реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений возможность устройства крышного озеленения необходимо определять расчётом прочности, устойчивости и деформативности существующих несущих конструкций.
При недостаточной несущей способности конструкций реконструируемого или капитально ремонтируемого объекта может быть предусмотрено их усиление, целесообразность которого необходимо подтверждать технико-экономическим обоснованием.
2.2.12. Расчётную нагрузку от системы озеленения необходимо определять с учётом веса растений, почвенного субстрата, дренажа, противокорневой защиты кровли, впитавшейся в грунт дождевой или поливочной воды и других элементов покрытия.
Вес крышного озеленения, не требующего ухода, не должен превышать 70 кг/кв. м, а озеленения с постоянным уходом - 800 кг/кв. м.
2.2.13. Стационарное, мобильное и смешанное вертикальное озеленение может предусматриваться при разработке проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений любого назначения, их фрагментов, если эти здания и сооружения имеют фасады или широкие (шириной не менее 5 м) плоскости наружных стен без проемов. Высоту вертикального озеленения необходимо ограничивать тремя этажами.
2.2.14. При проектировании строительства и реконструкции зданий и сооружений с горизонтальными или малоуклонными крышами на территориях городского округа Реутов со сложившейся высокоплотной застройкой может предусматриваться устройство крышного и вертикального озеленения.
2.2.15. Крышное и вертикальное озеленение не должно носить компенсационный характер. Исключение может составлять крышное озеленение подземных сооружений, кровля которых располагается на отметке участка, а также кустарники и деревья, посаженные в опоры-колодцы зданий или сооружений с глубиной развития корневой системы растения не менее 3 м.
2.2.16. Площадь крышного озеленения не включается в показатель территории зёленых насаждений при подсчёте баланса территории участка проектируемого объекта.
Площадь наружных поверхностей зданий и сооружений, подготовленных для вертикального озеленения, надо указывать в разделе "Благоустройство" проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений, а также проектов благоустройства участков зданий и сооружений.
2.2.17. При проектировании крышного и вертикального озеленения необходимо предусматривать обеспечение безопасности крепления и использования грунтового покрытия, контейнеров, вазонов и пр., водоотвод в тёплое время года, гидро- и пароизоляция конструкций и помещений, теплозащитные качества наружных ограждений здания или сооружения, на которых размещены указанные виды озеленения.
2.2.18. В целях предотвращения повреждения растениями отделки фасадов зданий и сооружений при их вертикальном озеленении на фасадных поверхностях необходимо надежно закреплять конструкции в виде решёток, систем вертикальных стержней или тросов, точечных консолей-опор для кашпо и т.п.
При размещении таких конструкций необходимо учитывать обеспечение наличия воздушного зазора между растениями и фасадом. Величину воздушного зазора необходимо назначать в зависимости от вида используемых растений не менее 20 см.
2.2.19. Устройство озеленённых и благоустроенных объектов на крышах складских и производственных зданий с помещениями категории "А" и "Б" по взрывопожарной и пожарной опасности, а также на зданиях с крышными котельными не допускается.
Архитектурно-ландшафтные объекты и здания, на крышах которых они размещаются, необходимо оборудовать автоматической противопожарной защитой.
2.2.20. Конструкции, применяемые для вертикального озеленения, необходимо выполнять из долговечных и огнестойких материалов. В случае использования в них древесины надо её предварительно пропитывать антипиренами. В местах крепления конструкции к фасаду необходимо обеспечивать сохранность наружных ограждений озеленяемого объекта.
2.2.21. Отвод избыточной дождевой и поливочной воды на озеленённых крышах необходимо осуществлять с использованием предусмотренного в здании или сооружении водостока. Участки кровли, по которым производится отвод избыточной воды, надо выполнять с уклоном к водоотводящим устройствам не менее 2%.
2.2.22. При устройстве стационарного газонного озеленения (рулонного или сеянного в почвенный субстрат) на крышах стилобатов разница отметок верха газона и низа окон основного здания, выходящих в сторону стилобата, надо устанавливать не менее 1 м. При невозможности выполнения этого требования на реконструируемых или ремонтируемых объектах газон на крыше стилобата может выполняться с отступом шириной не менее 1 м от наружной стены здания.

2.3. Виды покрытий

2.3.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории городского округа Реутов условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей благоустройства территории необходимо использовать следующие виды покрытий:
твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п. материалов;
мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотнённых или укреплённых вяжущими;
газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова;
комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, плитка, утопленная в газон и т.п.).
2.3.2. На территории городского округа Реутов не  допускать наличия участков почвы без перечисленных видов покрытий, за исключением дорожно-тропиночной сети на особо охраняемых территориях зон особо охраняемых природных территорий и участков территории в процессе реконструкции и строительства.
2.3.3. Применяемый в проекте вид покрытия необходимо устанавливать прочным, ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия необходимо производить в соответствии с их целевым назначением: твердых - с учётом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования; мягких - с учётом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и комбинированных, как наиболее экологичных.
2.3.4. Твердые виды покрытия необходимо устанавливать с шероховатой поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4. Не  допускать применение в качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня на территории пешеходных коммуникаций, в наземных и подземных переходах, на ступенях лестниц, площадках крылец входных групп зданий.
2.3.5. Необходимо предусматривать уклон поверхности твёрдых видов покрытия, обеспечивающий отвод поверхностных вод, - на водоразделах при наличии системы дождевой канализации его надо назначать не менее 4 промилле; при отсутствии системы дождевой канализации - не менее 5 промилле. Максимальные уклоны надо назначать в зависимости от условий движения транспорта и пешеходов.
2.3.6. На территории общественных пространств городского округа Реутов все преграды (уступы, ступени, пандусы, деревья, осветительное, информационное и уличное техническое оборудование, а также край тротуара в зонах остановок общественного транспорта и переходов через улицу) надо выделять полосами тактильного покрытия. Тактильное покрытие необходимо начинать на расстоянии не менее чем за 0,8 м до преграды, края улицы, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. Если на тактильном покрытии имеются продольные бороздки шириной более 15 мм и глубиной более 6 мм, их не располагать вдоль направления движения.
2.3.7. Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных видов защиты (приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек и пр.) надо предусматривать выполнение защитных видов покрытий в радиусе не менее 1,5 м от ствола: щебеночное, галечное, "соты" с засевом газона. Защитное покрытие может быть выполнено в одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций.
2.3.8. Колористическое решение применяемого вида покрытия надо выполнять с учётом цветового решения формируемой среды, а на территориях общественных пространств населенного пункта - соответствующей концепции цветового решения этих территорий.

2.4. Сопряжения поверхностей

2.4.1. К элементам сопряжения поверхностей относят различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы.

Бортовые камни

2.4.2. На стыке тротуара и проезжей части необходимо устанавливать дорожные бортовые камни. Бортовые камни надо устанавливать с нормативным превышением над уровнем проезжей части не менее 150 мм, которое должно сохраняться и в случае ремонта поверхностей покрытий. Для предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах сопряжения покрытия проезжей части с газоном необходимо применение повышенного бортового камня на улицах общегородского и районного значения, а также площадках автостоянок при крупных объектах обслуживания.
2.4.3. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном можно устанавливать садовый борт, дающий превышение над уровнем газона не менее 50 мм на расстоянии не менее 0,5 м, что защищает газон и предотвращает попадание грязи и растительного мусора на покрытие, увеличивая срок его службы. На территории пешеходных зон допускается использование естественных материалов (кирпич, дерево, валуны, керамический борт и т.п.) для оформления примыкания различных типов покрытия.

Ступени, лестницы, пандусы

2.4.4. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле необходимо предусматривать устройство лестниц. На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других объектов массового посещения, домов инвалидов и престарелых ступени и лестницы необходимо предусматривать при уклонах более 50 промилле, обязательно сопровождая их пандусом. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, оговорённых в задании на проектирование, необходимо предусматривать бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.
2.4.5. При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа высоту ступеней необходимо назначать не более 120 мм, ширину - не менее 400 мм и уклон 10 - 20 промилле в сторону вышележащей ступени. После каждых 10 - 12 ступеней надо устраивать площадки длиной не менее 1,5 м. Край первых ступеней лестниц при спуске и подъёме необходимо выделять полосами яркой контрастной окраски. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша необходимо устанавливать одинаковыми по ширине и высоте подъёма ступеней. При проектировании лестниц в условиях реконструкции сложившихся территорий городского округа Реутов высота ступеней может быть увеличена до 150 мм, а ширина ступеней и длина площадки - уменьшена до 300 мм и 1,0 м соответственно.
2.4.6. Пандус выполняется из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих пандус конструкций надо предусматривать ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни. Зависимость уклона пандуса от высоты подъёма необходимо принимать по таблице 12 Приложения N 1 к настоящим Нормам и Правилам. Уклон бордюрного пандуса надо принимать 1:12.
2.4.7. При повороте пандуса или его протяженности более 9 м не реже чем через каждые 9 м необходимо предусматривать горизонтальные площадки размером 1,5 x 1,5 м. На горизонтальных площадках по окончании спуска необходимо проектировать дренажные устройства. Горизонтальные участки пути в начале и конце пандуса необходимо выполнять отличающимися от окружающих поверхностей текстурой и цветом.
2.4.8. По обеим сторонам лестницы или пандуса необходимо предусматривать поручни на высоте 800 - 920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм. При ширине лестниц 2,5 м и более надо предусматривать разделительные поручни. Длину поручней необходимо устанавливать больше длины пандуса или лестницы с каждой стороны не менее чем на 0,3 м, с округленными и гладкими концами поручней. При проектировании необходимо предусматривать конструкции поручней, исключающие соприкосновение руки с металлом.
2.4.9. В зонах сопряжения земляных (в т.ч. и с травяным покрытием) откосов с лестницами, пандусами, подпорными стенками, другими техническими инженерными сооружениями необходимо выполнять мероприятия согласно пункту 2.1.5 настоящих Норм и Правил.

2.5. Ограждения

2.5.1. В целях благоустройства на территории городского округа Реутов необходимо предусматривать применение различных видов ограждений, которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,3 - 1,0 м, средние - 1,1 - 1,7 м, высокие - 1,8 - 3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).
2.5.2. Проектирование ограждений необходимо производить в зависимости от их местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования.
2.5.2.1. Ограждения магистралей и транспортных сооружений города необходимо проектировать согласно ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ 26804-86, верхних бровок откосов и террас - согласно пункту 2.1.7 настоящих Норм и Правил.
2.5.2.2. Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия надо выполнять в соответствии с регламентами, установленными для данных территорий.
2.5.2.3. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения  необходимо применять декоративных металлических ограждений.
2.5.3. Необходимо предусматривать размещение защитных металлических ограждений высотой не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон. Ограждения надо размещать на территории газона с отступом от границы примыкания порядка 0,2 - 0,3 м.
2.5.4. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения с подземными сооружениями необходимо предусматривать конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные или строительные работы.
2.5.5. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты необходимо предусматривать защитные приствольные ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.

2.6. Малые архитектурные формы

2.6.1. К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории городского округа Реутов. При проектировании и выборе малых архитектурных форм необходимо пользоваться каталогами сертифицированных изделий. Для зон исторической застройки, городских многофункциональных центров и зон малые архитектурные формы необходимо проектировать на основании индивидуальных проектных разработок.

Устройства для оформления озеленения

2.6.2. Для оформления мобильного и вертикального озеленения необходимо применять следующие виды устройств: трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны. Трельяж и шпалера - легкие деревянные или металлические конструкции в виде решетки для озеленения вьющимися или опирающимися растениями, могут использоваться для организации уголков тихого отдыха, укрытия от солнца, ограждения площадок, технических устройств и сооружений. Пергола - легкое решетчатое сооружение из дерева или металла в виде беседки, галереи или навеса, используется как "зеленый тоннель", переход между площадками или архитектурными объектами. Цветочницы, вазоны - небольшие ёмкости с растительным грунтом, в которые высаживаются цветочные растения.

Водные устройства

2.6.3. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декоративные водоёмы. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую функцию, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду. Водные устройства всех видов необходимо снабжать водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию.
2.6.3.1. Фонтаны необходимо проектировать на основании индивидуальных проектных разработок. Сроки включения фонтанов, режимы их работы, график промывки и очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются Администрацией города Реутов. Фонтаны должны содержаться в чистоте, в том числе и в период их отключения.
2.6.3.2. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специально разработанному проекту, их необходимо размещать в зонах отдыха и на спортивных площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему надо оборудовать твердым видом покрытия, высота должна составлять не более 90 см для взрослых и не более 70 см для детей.
2.6.3.3. Необходимо учитывать, что родники на территории городского округа Реутов должны соответствовать качеству воды согласно требованиям СанПиН и иметь положительное заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора, на особо охраняемых территориях природного комплекса для обустройства родника, кроме вышеуказанного заключения, требуется разрешение уполномоченных органов природопользования и охраны окружающей среды. Родники необходимо оборудовать подходом и площадкой с твёрдым видом покрытия, приспособлением для подачи родниковой воды (жёлоб, труба, иной вид водотока), чашей водосбора, системой водоотведения.
2.6.3.4. Декоративные водоёмы необходимо сооружать с использованием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоёма надо делать гладким, удобным для очистки. Необходимо использование приёмов цветового и светового оформления.

Мебель городского округа Реутов

2.6.4. К мебели городского округа Реутов относятся: различные виды скамей отдыха, размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и др.
2.6.4.1. Установку скамей необходимо предусматривать на твёрдые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках допускается установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части надо выполнять не выступающими над поверхностью земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения надо принимать в пределах 420 - 480 мм. Поверхности скамьи для отдыха надо выполнять из дерева, с различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно - пропиткой).
2.6.4.2. На территории особо охраняемых природных территорий допускается выполнять скамьи и столы из древесных пней-срубов, брёвен и плах, не имеющих сколов и острых углов.
2.6.4.3. Количество размещаемой мебели городского округа Реутов необходимо устанавливать в зависимости от функционального назначения территории и количества посетителей на этой территории.

Уличное коммунально-бытовое оборудование

2.6.5. К уличному коммунально-бытовому оборудованию относятся различные виды мусоросборников - контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования  являются: экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), удобство в пользовании, легкость очистки, привлекательный внешний вид.
2.6.5.1. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации необходимо применять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) урны, устанавливая их у входов: в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения общественного назначения, подземные переходы, жилые дома и сооружения транспорта (вокзалы, станции метрополитена и пригородной электрички). Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учёта обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) может составлять: на основных пешеходных коммуникациях - не более 60 м, других территорий городского округа Реутов - не более 100 м. На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн надо предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны надо устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех случаях необходимо предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.
Обустраивать общественные зоны урнами и контейнерами для раздельного сбора мусора.

Уличное техническое оборудование

2.6.6. К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов, почтовые ящики, автоматы по продаже воды и др., торговые палатки, элементы инженерного оборудования (подъёмные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решётки дождеприёмных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.).
2.6.6.1. Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать удобный подход к оборудованию и соответствовать разделу 3 СНиП 35-01.
2.6.6.2. При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, рекреационного назначения необходимо предусматривать их электроосвещение. Места размещения таксофонов необходимо проектировать в максимальном приближении к местам присоединения закладных устройств канала (трубы) телефонной канализации и канала (трубы) для электроосвещения. Кроме этого, надо не менее одного из таксофонов (или одного в каждом ряду) устанавливать на такой высоте, чтобы уровень щели монетоприемника от покрытия составлял 1,3 м; уровень приёмного отверстия почтового ящика надо располагать от уровня покрытия на высоте 1,3 м.
2.6.7. Необходимо выполнять оформление элементов инженерного оборудования, не нарушающее уровень благоустройства формируемой среды, не ухудшающее условия передвижения, не противоречащее техническим условиям, в том числе:
крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), необходимо проектировать на одном уровне с покрытием прилегающей поверхности, в ином случае перепад отметок, не превышающий 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара - не более 15 мм;
вентиляционные шахты оборудовать решетками.

2.7. Игровое и спортивное оборудование

2.7.1. Игровое и спортивное оборудование на территории городского округа Реутов представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков Необходимо обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп (таблица 13 Приложения N 1 к настоящим Нормам и Правилам).
2.7.2. Необходимо учитывать, что игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. Необходимо применять модульное оборудование, обеспечивающее вариантность сочетаний элементов.
2.7.3. Необходимо предусматривать следующие требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки:
деревянное оборудование, выполненное из твёрдых пород дерева со специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; отполированное, острые углы закруглены;
металл надо применять преимущественно для несущих конструкций оборудования, иметь надёжные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); необходимо применять металлопластик (не травмирует, не ржавеет, морозоустойчив);
бетонные и железобетонные элементы оборудования надо выполнять из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;
оборудование из пластика и полимеров надо выполнять с гладкой поверхностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия климатических факторов.
2.7.4. В требованиях к конструкциям игрового оборудования необходимо исключать острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии движения; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка; для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.
2.7.5. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности в соответствии с таблицей 15 Приложения N 1 к настоящим Нормам и Правилам. В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев. Требования к параметрам игрового оборудования и его отдельных частей надо принимать согласно таблице 14 Приложения N 1 к настоящим Нормам и Правилам.
2.7.6. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках, либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажёров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из брёвен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При закупке спортивного оборудования необходимо руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.

2.8. Освещение и осветительное оборудование

2.8.1. В различных градостроительных условиях необходимо предусматривать функциональное, архитектурное и информационное освещение с целью решения утилитарных, светопланировочных и светокомпозиционных задач, в т.ч. при необходимости светоцветового зонирования территорий городского округа Реутов и формирования системы светопространственных ансамблей.
2.8.2. При проектировании каждой из трёх основных групп осветительных установок (функционального, архитектурного освещения, световой информации) необходимо обеспечивать:
количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного освещения (СНиП 23-05);
надёжность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персонала и, в необходимых случаях, защищённость от вандализма;
экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии;
эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учётом восприятия в дневное и ночное время;
удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.

Функциональное освещение

2.8.3. Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО подразделяют на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.
2.8.3.1. В обычных установках светильники необходимо располагать на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. Их необходимо применять в транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные.
2.8.3.2. В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожекторы или светильники) надо располагать на опорах на высоте 20 и более метров. Эти установки необходимо использовать для освещения обширных пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов.
2.8.3.3. В парапетных установках светильники необходимо встраивать линией или пунктиром в парапет высотой до 1,2 метров, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки. Их применение необходимо обосновать технико-экономическими и (или) художественными аргументами.
2.8.3.4. Газонные светильники служат для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на территориях общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.
2.8.3.5. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, МАФ, надо использовать для освещения пешеходных зон территорий общественного назначения.
2.8.3.6. Количество неработающих светильников на улицах не должно превышать 10 процентов от их общего количества, при этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим. В подземных пешеходных переходах количество неработающих светильников не должно превышать 5 процентов от их общего количества.
2.8.3.7. Срок восстановления горения отдельных светильников не должен превышать 10 суток с момента обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения. В случае, если неисправные светильники покрывают более 60 процентов площади, необходимой для освещения, срок восстановления горения светильников не может превышать суток.
2.8.3.8. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется владельцами опор в течение суток с момента обнаружения (демонтажа).
2.8.3.9. Содержание и эксплуатация опор освещения осуществляется владельцем данного оборудования.

Архитектурное освещение

2.8.4. Архитектурное освещение (АО) необходимо применять для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернем городе, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. Оно осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей.
2.8.4.1. К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объёмные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п.
2.8.5. В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки ФО - для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зелёных насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильников.

Световая информация

2.8.6. Световая информация (СИ), в том числе, световая реклама должна помогать ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в городском пространстве и участвовать в решении светокомпозиционных задач. Необходимо учитывать размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры элементов такой информации, обеспечивающие четкость восприятия с расчётных расстояний и гармоничность светового ансамбля, не противоречащую действующим правилам дорожного движения, не нарушающую комфортность проживания населения.

Источники света

2.8.7. В стационарных установках ФО и АО необходимо применять энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.
2.8.8. Источники света в установках ФО необходимо выбирать с учётом требований, улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а также, в случае необходимости, светоцветового зонирования.
2.8.9. В установках АО и СИ необходимо использовать источники белого или цветного света с учётом формируемых условия световой и цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным действием осветительных установок всех групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном пространстве населённого пункта или световом ансамбле.

Освещение транспортных и пешеходных зон

2.8.10. В установках ФО транспортных и пешеходных зон необходимо применять осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света. Применение светильников с неограниченным светораспределением (типа шаров из прозрачного или светорассеивающего материала) допускается в установках: газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и консольными приборами. Установка последних необходима на озеленённых территориях или на фоне освещённых фасадов зданий, сооружений, склонов рельефа.
2.8.11. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров необходимо в зонах интенсивного пешеходного движения применять двухконсольные опоры со светильниками на разной высоте, снабжёнными разноспектральными источниками света.
2.8.12. Выбор типа, расположения и способа установки светильников ФО транспортных и пешеходных зон необходимо осуществлять с учётом формируемого масштаба светопространств. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах надо устанавливать на высоте не менее 8 м. В пешеходных зонах высота установки светильников на опорах принимается не менее 3,5 м и не более 5,5 м. Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий, надо устанавливать на высоте не менее 3 м.
2.8.13. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части магистральных улиц (общегородских и районных) могут располагаться на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до цоколя опоры, на уличной сети местного значения это расстояние допускается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия автобусного или троллейбусного движения, а также регулярного движения грузовых машин. Необходимо учитывать, что опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улиц и дорог.
2.8.14. Опоры на пересечениях магистральных улиц и дорог устанавливаются до начала закругления тротуаров и не ближе 1,5 м от различного рода въездов, не нарушая единого строя линии их установки.

Режимы работы осветительных установок

2.8.15. При проектировании всех трёх групп осветительных установок (ФО, АО, СИ) в целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия среды городского округа Реутов в тёмное время суток необходимо предусматривать следующие режимы их работы:
вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки ФО, АО и СИ, за исключением систем праздничного освещения;
ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отключаться часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности и распоряжениями  Администрации города Реутов;
праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки трёх групп в часы суток и дни недели, определяемые Администрацией города Реутов;
сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для стационарных и временных установок ФО и АО в определенные сроки (зимой, осенью).
2.8.16. Включение всех групп осветительных установок независимо от их ведомственной принадлежности может производиться вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк. Отключение надо производить:
установок ФО - утром при повышении освещенности до 10 лк; время возможного отключения части уличных светильников при переходе с вечернего на ночной режим устанавливается Администрацией города Реутов, переключение освещения пешеходных тоннелей с дневного на вечерний и ночной режим, а также с ночного на дневной необходимо производить одновременно с включением и отключением уличного освещения;
установок АО - в соответствии с решением Администрации города Реутов, которая для большинства освещаемых объектов назначает вечерний режим в зимнее и летнее полугодие до полуночи и до часу ночи соответственно, а на ряде объектов (вокзалы, градостроительные доминанты, въезды в город и т.п.) установки АО могут функционировать от заката до рассвета;
установок СИ - по решению соответствующих ведомств или владельцев.

2.9. Средства наружной рекламы и информации

2.9.1. Размещение средств наружной рекламы и информации на территории городского округа Реутов необходимо производить согласно ГОСТ Р 52044-2003, действующему законодательством Российской  Федерации и нормативным правовым актам городского округа Реутов.
2.9.2. Средства размещения информации устанавливаются на территории городской округ Реутов на основании разрешения на установку средства размещения информации, выдаваемого в порядке, определяемом Советом депутатов города Реутов.
2.9.3. При производстве работ по месту установки средств размещения информации непосредственный исполнитель должен иметь при себе документы, необходимые для производства работ по установке средства размещения информации в соответствии с порядком, определяемым Советом депутатов города Реутов.
2.9.4. После прекращения действия разрешения на установку средства размещения информации владелец средства размещения информации обязан в течение месяца произвести его демонтаж, а также в трехдневный срок восстановить место установки средства размещения информации в том виде, в котором оно было до монтажа средства размещения информации.
2.9.5. Владелец средства размещения информации обязан содержать его в состоянии, определенном документами, необходимыми для установки средства размещения информации в соответствии с порядком определяемом Советом депутатов города Реутов.

2.10. Некапитальные нестационарные сооружения

2.10.1. Некапитальными нестационарными являются сооружения, выполненные из лёгких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений - это объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера необходимо иметь в виду, что отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям городского дизайна и освещения, характеру сложившейся среды и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении витрин необходимо применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов необходимо применение быстровозводимых модульных комплексов, выполняемых из легких конструкций.
2.10.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территориях городского округа Реутов не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды, благоустройство территории и застройки. При размещении сооружений в границах охранных зон зарегистрированных памятников культурного наследия (природы) и в зонах особо охраняемых природных территорий параметры сооружений (высота, ширина, протяженность) функциональное назначение и прочие условия их размещения необходимо согласовывать с уполномоченными органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды.
2.10.2.1. Не допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений под козырьками вестибюлей и станций метрополитена (в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадках городского пассажирского транспорта, в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м от остановочных павильонов и технических сооружений метрополитена, 25 м - от вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 м - от ствола дерева.
2.10.2.2. Допускается размещение сооружений на тротуарах шириной более 4,5 м (улицы общегородского значения) и более 3 м (улицы районного и местного значения) при условии, что фактическая интенсивность движения пешеходов в час "пик" в двух направлениях не превышает 700 пеш./час на одну полосу движения, равную 0,75 м.
2.10.3. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания необходимо размещать на территориях пешеходных зон, в парках, садах. Сооружения надо устанавливать на твердые виды покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора, сооружения питания - туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м).
2.10.4. Размещение остановочных павильонов необходимо предусматривать в местах остановок наземного пассажирского транспорта. Для установки павильона надо предусматривать площадку с твердыми видами покрытия размером 2,0 x 5,0 м и более. Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции павильона необходимо устанавливать не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций павильона до ствола деревьев - не менее 2,0 м для деревьев с компактной кроной. При проектировании остановочных пунктов и размещении ограждений остановочных площадок необходимо руководствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП.
2.10.5. Размещение туалетных кабин необходимо предусматривать на активно посещаемых территориях городского округа Реутов при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации (парках, садах), в местах установки городских АЗС, на автостоянках, а также - при некапитальных нестационарных сооружениях питания. Необходимо учитывать, что не допускается размещение туалетных кабин на придомовой территории, при этом расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 м. Туалетную кабину необходимо устанавливать на твердые виды покрытия.

2.11. Оформление и оборудование зданий и сооружений

2.11.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений  включает: колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, некоторые вопросы оборудования конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и др.), размещение антенн, водосточных труб, отмостки, домовых знаков, защитных сеток и т.п.
2.11.2. Колористическое решение зданий и сооружений необходимо проектировать с учетом концепции общего цветового решения застройки улиц и территорий городского округа Реутов.
 2.11.2.1. Возможность остекления лоджий и балконов, замены рам, окраски стен в городском округе Реутов необходимо устанавливать в составе градостроительного регламента.
2.11.2.2. Размещение наружных кондиционеров и антенн-"тарелок" на зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц, надо предусматривать со стороны дворовых фасадов.
2.11.3. На зданиях и сооружениях городского округа Реутов необходимо предусматривать размещение следующих домовых знаков: указатель наименования улицы, площади, проспекта, указатель номера дома и корпуса, указатель номера подъезда и квартир, международный символ доступности объекта для инвалидов, флагодержатели, памятные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, указатель городской канализации, указатель сооружений подземного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения необходимо определять функциональным назначением и местоположением зданий относительно улично-дорожной сети.
2.11.4. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по их периметру необходимо предусматривать устройство отмостки с надёжной гидроизоляцией. Уклон отмостки надо принимать не менее 10 промилле в сторону от здания. Ширину отмостки для зданий и сооружений надо принимать 0,8 - 1,2 м, в сложных геологических условиях (грунты с карстами) - 1,5 - 3 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки выполняет тротуар с твердым видом покрытия.
2.11.5. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы необходимо:
не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность, исходя из расчётных объёмов стока воды;
не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм;
предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные коммуникации наличие твердого покрытия с уклоном не менее 5 промилле в направлении водоотводных лотков, либо - устройство лотков в покрытии (закрытых или перекрытых решётками согласно пункту 2.1.14 настоящих Норм и Правил);
предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные мягкие виды покрытия.
2.11.6. Входные группы зданий жилого и общественного назначения необходимо оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).
2.11.6.1. Необходимо предусматривать при входных группах площадки с твердыми видами покрытия и различными приёмами озеленения. Организация площадок при входах может быть предусмотрена как в границах территории участка, так и на прилегающих к входным группам общественных территориях городского округа Реутов.
2.11.6.2. Допускается использование части площадки при входных группах для временного паркирования легкового транспорта, если при этом обеспечивается ширина прохода, необходимая для пропуска пешеходного потока, что надо подтверждать расчётом (Приложение N 2 к настоящим Нормам и Правилам). В этом случае необходимо предусматривать наличие разделяющих элементов (стационарного или переносного ограждения), контейнерного озеленения.
2.11.6.3. В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной сети с минимальной нормативной шириной тротуара элементы входной группы (ступени, пандусы, крыльцо, озеленение) необходимо выносить на прилегающий тротуар не более чем на 0,5 м.
2.11.7. Для защиты пешеходов и выступающих стеклянных витрин от падения снежного настила и сосулек с края крыши, а также падения плиток облицовки со стен отдельных зданий периода застройки до 70-х годов необходимо предусматривать установку специальных защитных сеток на уровне второго этажа. Для предотвращения образования сосулек необходимо применение электрического контура по внешнему периметру крыши.
2.11.8. При проектировании зданий жилищного назначения предусматривать места для размещения блоков бытовых кондиционеров.

2.12. Площадки

2.12.1. На территории городского округа Реутов необходимо проектировать следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей. Размещение площадок в границах охранных зон зарегистрированных памятников культурного наследия и зон особо охраняемых природных территорий необходимо согласовывать с уполномоченными органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды.

Детские площадки

2.12.2. Детские площадки  предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12 - 16 лет) необходима организация спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.
2.12.3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного возраста необходимо принимать не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м. Детские площадки для дошкольного и преддошкольного возраста надо размещать на участке жилой застройки, площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки надо размещать на озелененных территориях группы или микрорайона, спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках жилого района.
2.12.4. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения необходимо проектировать из расчета не менее 0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок необходимо проектировать в зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки в городе.
2.12.4.1. Площадки детей преддошкольного возраста могут иметь незначительные размеры (50 - 75 кв. м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых - в этом случае общую площадь площадки надо устанавливать не менее 80 кв. м.
2.12.4.2. Оптимальный размер игровых площадок необходимо устанавливать для детей дошкольного возраста - 70 - 150 кв. м, школьного возраста - 100 - 300 кв. м, комплексных игровых площадок - 900 - 1600 кв. м. При этом допускается объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 кв. м). Соседствующие детские и взрослые площадки надо разделять густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками.
2.12.4.3. В условиях исторической или высокоплотной застройки размеры площадок могут приниматься в зависимости от имеющихся территориальных возможностей с компенсацией нормативных показателей на прилегающих территориях городского округа Реутов или в составе застройки согласно пункту 4.3.4 настоящих Норм и Правил.
2.12.5. Детские площадки необходимо изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не  организовывать с проездов и улиц. При условии изоляции детских площадок зелёными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное расстояние от границ детских площадок до гостевых стоянок и участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств необходимо принимать согласно СанПиН, площадок мусоросборников - 15 м, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее 50 м.
2.12.6. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма необходимо предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (у турников и качелей). При реконструкции прилегающих территорий детские площадки надо изолировать от мест ведения работ и складирования строительных материалов.
2.12.7. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке  включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.
2.12.7.1. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотнённое песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) необходимо предусматривать на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек надо оборудовать твердыми видами покрытия или фундаментом согласно пункту 2.6.4.1 настоящих Норм и Правил. При травяном покрытии площадок необходимо предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия.
2.12.7.2. Для сопряжения поверхностей площадки и газона необходимо применять садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями.
2.12.7.3. Детские площадки необходимо озеленять посадками деревьев и кустарника, с учётом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной - не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках дошкольного возраста не допускать применение видов растений с колючками. На всех видах детских площадок не допускать применение растений с ядовитыми плодами.
2.12.7.4. Размещение игрового оборудования необходимо проектировать с учётом нормативных параметров безопасности, представленных в таблице 14 Приложение N 1 к настоящим Нормам и Правилам. Площадки спортивно-игровых комплексов необходимо оборудовать стендом с правилами поведения на площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.
2.12.7.5. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка. Необходимо не допускать размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.

Площадки отдыха

2.12.8. Площадки отдыха  предназначены для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения, их надо размещать на участках жилой застройки, на озеленённых территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках. Площадки отдыха необходимо выполнять проходными, примыкать их к проездам, посадочным площадкам остановок, разворотным площадкам. Между проездов, посадочных площадок остановок, разворотных площадкок и площадкой отдыха надо предусматривать полосу озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 м. Расстояние от границы площадки отдыха до мест хранения автомобилей необходимо принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее 50 м. Расстояние от окон жилых домов до границ площадок тихого отдыха надо устанавливать не менее 10 м, площадок шумных настольных игр - не менее 25 м.
2.12.9. Площадки отдыха на жилых территориях необходимо проектировать из расчёта 0,1 - 0,2 кв. м на жителя. Оптимальный размер площадки 50 - 100 кв. м, минимальный размер площадки отдыха - 15 кв. м. Допускается совмещение площадок тихого отдыха с детскими площадками согласно пункту 2.12.4.1 настоящих Норм и Правил. Не должны объединяться зоны тихого отдыха и шумных настольных игр на одной площадке. На территориях парков необходима организация площадок-лужаек для отдыха на траве.
2.12.10. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.
2.12.10.1. Покрытие площадки необходимо проектировать в виде плиточного мощения. При совмещении площадок отдыха и детских площадок не допускается устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр.
2.12.10.2. Необходимо применять периметральное озеленение, одиночные посадки деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение. Площадки-лужайки должны быть окружены группами деревьев и кустарников, покрытие - из устойчивых к вытаптыванию видов трав. Инсоляцию и затенение площадок отдыха необходимо обеспечивать согласно пункту 2.12.7.3 настоящих Норм и Правил. Не допускается применение растений с ядовитыми плодами.
2.12.10.3. Функционирование осветительного оборудования необходимо обеспечивать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка.
2.12.10.4. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для настольных игр 12 кв. м.

Спортивные площадки

2.12.11. Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, их необходимо проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Проектирование спортивных площадок необходимо вести в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей надо принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.
2.12.12. Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на территории участков общеобразовательных школ необходимо вести с учётом обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов надо принимать от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) надо устанавливать площадью не менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв. м.
2.12.13. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование, озеленение и ограждение площадки.
2.12.13.1. Озеленение необходимо размещать по периметру площадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не  применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения площадки допускается применять вертикальное озеленение.
2.12.13.2. Площадки необходимо оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.

Площадки для установки мусоросборников

2.12.14. Площадки для установки мусоросборников, - специально оборудованные места, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов (ТБО). Наличие таких площадок необходимо предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться ТБО.
2.12.15. Площадки необходимо размещать удалёнными от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее 20 м, на участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) надо предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м x 12 м). Необходимо проектировать размещение площадок вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. Территорию площадки надо располагать в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений).
2.12.16. Размер площадки на один контейнер надо принимать - 2 - 3 кв. м. Между контейнером и краем площадки размер прохода надо устанавливать не менее 1,0 м, между контейнерами - не менее 0,35 м. На территории жилого назначения площадки необходимо проектировать из расчёта 0,03 кв. м на 1 жителя или 1 площадка на 6 - 8 подъездов жилых домов, имеющих мусоропроводы; если подъездов меньше - одну площадку при каждом доме.
2.12.17.  Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, контейнеры для сбора ТБО, осветительное оборудование. Необходимо предусматривать озеленение площадки.
2.12.17.1. Покрытие площадки необходимо устанавливать аналогичным покрытию транспортных проездов. Уклон покрытия площадки необходимо устанавливать 5 - 10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.
2.12.17.2. Сопряжение площадки с прилегающим проездом осуществляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном - садовым бортом или декоративной стенкой высотой 1,0 - 1,2 м.
2.12.17.3. Функционирование осветительного оборудования необходимо устанавливать в режиме освещения прилегающей территории с высотой опор - не менее 3 м.
2.12.17.4. Озеленение необходимо производить деревьями с высокой степенью фитонцидности, густой и плотной кроной. Высоту свободного пространства над уровнем покрытия площадки до кроны надо предусматривать не менее 3,0 м. Допускается для визуальной изоляции площадок применение декоративных стенок, трельяжей или периметральной живой изгороди в виде высоких кустарников без плодов и ягод.

Площадки для выгула собак

2.12.18. Площадки для выгула собак необходимо размещать на территориях общего пользования микрорайона и жилого района, свободных от зелёных насаждений, в технических зонах линий метрополитена и общегородских магистралей 1-го класса, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. Размещение площадки на территориях природного комплекса необходимо согласовывать с органами природопользования и охраны окружающей среды.
2.12.19. Размеры площадок для выгула собак, размещаемых на территориях жилого назначения, необходимо принимать 400 - 600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м, в условиях сложившейся застройки допускается уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность площадок необходимо обеспечивать в пределах не более 400 м. На территории микрорайонов с плотной жилой застройкой - не более 600 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий надо принимать не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.
2.12.20. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, не менее 1 скамьи и 1 урны, осветительное и информационное оборудование. Необходимо предусматривать периметральное озеленение.
2.12.20.1.  Поверхность части площадки, предназначенной для выгула собак, должна быть выровненной, обеспечивающей хороший дренаж, использовать покрытие не травмирующее конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобное для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, необходимо проектировать с твёрдым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к площадке необходимо оборудовать твердым видом покрытия.
2.12.20.2. Ограждение площадки надо выполнять из лёгкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом надо учитывать, что расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землёй не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.
2.12.20.3. На территории площадки необходимо предусматривать информационный стенд с правилами пользования площадкой.
2.12.20.4. Озеленение необходимо проектировать из периметральных плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.

Площадки для дрессировки собак

2.12.21. Площадки для дрессировки собак необходимо размещать на удалении от застройки жилого и общественного назначения не менее, чем на 50 м. Размещение площадки на территориях природного комплекса необходимо согласовывать с уполномоченными органами природопользования и охраны окружающей среды. Размер площадки надо принимать порядка 2000 кв. м.
2.12.22.  Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2-х на площадку), информационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование.
2.12.22.1. Покрытие площадки должно иметь ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также быть удобным для регулярной уборки и обновления.
2.12.22.2. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Необходимо предусматривать расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землёй, не позволяющим животному покидать площадку или причинять себе травму.
2.12.22.3. Площадки для дрессировки собак рекомендуется оборудовать учебными, тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утеплённым бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.

Площадки автостоянок

2.12.23. Хранение и стоянка личного автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях допускаются в один ряд в отведённых для этих целей местах и должны обеспечивать беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники.
Допускается предусматривать открытые стоянки для временного хранения автомобилей в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами.
При подготовке разрешительной документации на объекты капитального жилищного строительства предусматривать число мест хранения автомобилей из расчёта 1,2 машиноместа на одну квартиру.
2.12.24. На территории городского округа Реутов необходимо предусматривать следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличных (в виде "карманов" и отступов от проезжей части), гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей населения (микрорайонные, районные), приобъектных (у объекта или группы объектов), прочих (грузовых, перехватывающих и др.).
2.12.25. Необходимо учитывать, что расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных заданий принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. На площадках приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей инвалидов необходимо проектировать согласно СНиП 35-01, блокировать по два или более мест без объёмных разделителей, а лишь с обозначением границы прохода при помощи ярко-желтой разметки.
2.12.26. Необходимо учитывать, что не допускается проектировать размещение площадок автостоянок в зоне остановок городского пассажирского транспорта, организацию заездов на автостоянки необходимо предусматривать не ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки.
2.12.27.  Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими осаждениями боксов, смотровыми эстакадами.
1) Покрытие площадок необходимо проектировать аналогичным покрытию транспортных проездов.
2) Сопряжение покрытия площадки с проездом надо выполнять на одном уровне без укладки бортового камня, с газоном - в соответствии с пунктом 2.4.3 настоящих Норм и Правил.
3) Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых полос), озеленённых полос (газонов), контейнерного озеленения.
2.12.28. Утилизация бывших в употреблении комплектующих изделий автомобильного транспорта и горюче-смазочных материалов:
1) хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие автотранспортную, дорожно-строительную и сельскохозяйственную транспортную технику или производящие ремонт указанной техники, обязаны осуществлять сбор и передачу заменённых деталей хозяйствующим субъектам, осуществляющим их переработку или утилизацию;
2) запрещается сжигание автомобильных покрышек, размещение иных заменённых частей транспортной техники вне установленных для этих целей мест, а также в местах сбора мусора, на контейнерных площадках.
2.12.29. Транспортное средство, признанное в установленном законодательством Российской Федерации порядке бесхозяйным, в месячный срок подлежит вывозу в специально отведённые места утилизации. Порядок вывоза и место определяется Администрацией города Реутов.

2.13. Пешеходные коммуникации

2.13.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения на территории городского округа Реутов. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При проектировании пешеходных коммуникаций на территории городского округа Реутов необходимо обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения. В системе пешеходных коммуникаций необходимо выделять основные и второстепенные пешеходные связи.
2.13.2. При проектировании пешеходных коммуникаций продольный уклон необходимо принимать не более 60 промилле, поперечный уклон (односкатный или двускатный) - оптимальный 20 промилле, минимальный - 5 промилле, максимальный - 30 промилле. Уклоны пешеходных коммуникаций с учётом обеспечения передвижения инвалидных колясок надо предусматривать не превышающими: продольный - 50 промилле, поперечный - 20 промилле. На пешеходных коммуникациях с уклонами 30 - 60 промилле надо не реже, чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные выше уклоны, надо предусматривать устройство лестниц и пандусов.
2.13.3. В случае необходимости расширения тротуаров допускается устраивать пешеходные галереи в составе прилегающей застройки.

Основные пешеходные коммуникации

2.13.4. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, а также связь между основными пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации.
2.13.5. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них. Ширину основных пешеходных коммуникаций необходимо рассчитывать в зависимости от интенсивности пешеходного движения в часы "пик" и пропускной способности одной полосы движения в соответствии с Приложением N 2 к настоящим Нормам и Правилам. Трассировку пешеходных коммуникаций необходимо осуществлять (за исключением рекреационных дорожек) по кратчайшим направлениям между пунктами тяготения или под углом к этому направлению порядка 30°.
2.13.6. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами необходимо устройство бордюрных пандусов. При устройстве на пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, мостиков необходимо обеспечивать создание равновеликой пропускной способности этих элементов. Не допускается использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов для остановки и стоянки автотранспортных средств.
2.13.7. Необходимо предусматривать, что насаждения, здания, выступающие элементы зданий и технические устройства, расположенные вдоль основных пешеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также - минимальную высоту свободного пространства над уровнем покрытия дорожки равную 2 м. При ширине основных пешеходных коммуникаций 1,5 м через каждые 30 м надо предусматривать уширения (разъездные площадки) для обеспечения передвижения инвалидов в креслах-колясках во встречных направлениях.
2.13.8. Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения на ней некапитальных нестационарных сооружений складывается из ширины пешеходной части, ширины участка, отводимого для размещения сооружения, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной для посетителей и покупателей. Ширину пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-колясках не  устанавливать менее 1,8 м.
2.13.9. Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с рекреационной нагрузкой более 100 чел/га необходимо оборудовать площадками для установки скамей и урн, размещая их не реже, чем через каждые 100 м. Площадка  должна прилегать к пешеходным дорожкам, иметь глубину не менее 120 см, расстояние от внешнего края сиденья скамьи до пешеходного пути - не менее 60 см. Длину площадки необходимо рассчитывать на размещение, как минимум, одной скамьи, двух урн (малых контейнеров для мусора), а также - места для инвалида-колясочника (свободное пространство шириной не менее 85 см рядом со скамьёй).
2.13.10. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на территории основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций).
2.13.10.1. Требования к покрытиям и конструкциям основных пешеходных коммуникаций необходимо устанавливать с возможностью их всесезонной эксплуатации, а при ширине 2,25 м и более - возможностью эпизодического проезда специализированных транспортных средств. Необходимо предусматривать мощение плиткой. Проектирование ограждений пешеходных коммуникаций, расположенных на верхних бровках откосов и террас, необходимо производить согласно пункту 2.1.7 настоящих Норм и Правил.
2.13.10.2. Допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений.

Второстепенные пешеходные коммуникации

2.13.11. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а также передвижения на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк, лесопарк). Ширина второстепенных пешеходных коммуникаций принимается порядка 1,0 - 1,5 м.
2.13.12. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории второстепенных пешеходных коммуникаций включает различные виды покрытия.
2.13.12.1. На дорожках скверов, бульваров, садов городского округа Реутов необходимо предусматривать твёрдые виды покрытия с элементами сопряжения.
2.13.12.2. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, лесопарков) надо предусматривать различные виды мягкого или комбинированных покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием.

2.14. Транспортные проезды

2.14.1. Транспортные проезды - элементы системы транспортных коммуникаций, обеспечивающие транспортную связь между зданиями и участками внутри территорий кварталов, крупных объектов рекреации, производственных и общественных зон, а также связь с улично-дорожной сетью населенного пункта.
2.14.2. Проектирование транспортных проездов необходимо вести с учётом СНиП 2.05.02. При проектировании проездов необходимо обеспечивать сохранение или улучшение ландшафта и экологического состояния прилегающих территорий.
2.14.3. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек включает: твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими территориями.
2.14.3.1. На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, необходимо предусматривать освещение, на рекреационных территориях - озеленение вдоль велодорожек.
2.14.3.2. Насаждения вдоль дорожек не должны приводить к сокращению габаритов дорожки, высота свободного пространства над уровнем покрытия дорожки должна составлять не менее 2,5 м. На трассах велодорожек в составе крупных рекреаций необходимо размещение пункта технического обслуживания.

Раздел 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ
ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3.1. Общие положения

3.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях общественного назначения являются: общественные пространства городского округа Реутов, участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий городского округа Реутов: центры общегородского и локального значения, многофункциональные, примагистральные и специализированные общественные зоны городского округа Реутов.
3.1.2. На территориях общественного назначения при благоустройстве необходимо обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы), приёмы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей средой.

3.2. Общественные пространства

3.2.1. Общественные пространства городского округа Реутов включают пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения, центры общегородского и локального значения.
3.2.1.1. Пешеходные коммуникации и пешеходные зоны обеспечивают пешеходные связи и передвижения по территории городского округа Реутов (пункты 2.13, 7.2 и 7.3 настоящих Норм и Правил).
3.2.1.2. Участки общественной застройки с активным режимом посещения - это учреждения торговли, культуры, искусства, образования и т.п. объекты городского значения; они могут быть организованы с выделением приобъектной территории, либо без неё, в этом случае границы участка необходимо устанавливать совпадающими с внешним контуром подошвы застройки зданий и сооружений.
3.2.1.3. Участки озеленения на территории общественных пространств городского округа Реутов необходимо проектировать в виде цветников, газонов, одиночных, групповых, рядовых посадок, вертикальных, многоярусных, мобильных форм озеленения.
3.2.2.  Обязательный перечень элементов благоустройства на территории общественных пространств городского округа Реутов включает: твёрдые виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители городской информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).
3.2.2.1. Рекомендуется на территории общественных пространств размещать произведения декоративно-прикладного искусства, декоративные водные устройства.
3.2.2.2. Допускается на территории пешеходных зон и коммуникаций размещение средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания, остановочных павильонов, туалетных кабин.
3.2.2.3. Допускается на территории участков общественной застройки (при наличии приобъектных территорий) размещение ограждений и средств наружной рекламы. При размещении участков в составе исторической, сложившейся застройки, общественных центров городского округа Реутов допускается отсутствие стационарного озеленения.

3.3. Участки и специализированные зоны
общественной застройки

3.3.1. Участки общественной застройки (за исключением рассмотренных в пункте 3.2.1.2 настоящих Норм и Правил) - это участки общественных учреждений с ограниченным или закрытым режимом посещения: органы власти и управления, больницы и т.п. объекты. Они могут быть организованы с выделением приобъектной территории, либо без неё - в этом случае границы участка необходимо устанавливать совпадающими с внешним контуром подошвы застройки зданий и сооружений. Специализированные зоны общественной застройки (больничные, студенческие городки, комплексы НИИ и т.п.) формируются в виде группы участков.
3.3.1.1. Благоустройство участков и специализированных зон общественной застройки необходимо проектировать в соответствии с заданием на проектирование и отраслевой специализацией.
3.3.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на участках общественной застройки (при наличии приобъектных территорий) и территориях специализированных зон общественной застройки включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, урны или контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информационного оформления учреждений. Для учреждений, назначение которых связано с приёмом посетителей, надо предусматривать обязательное размещение скамей.

Раздел 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ

4.1. Общие положения

4.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях жилого назначения  являются: общественные пространства, участки жилой застройки, детских садов, школ, постоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.

4.2. Общественные пространства

4.2.1. Общественные пространства на территориях жилого назначения необходимо формировать системой пешеходных коммуникаций, участков учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и озеленённых территорий общего пользования.
4.2.2. Учреждения обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов необходимо оборудовать площадками при входах. Для учреждений обслуживания с большим количеством посетителей (торговые центры, рынки, поликлиники, отделения полиции) надо предусматривать устройство приобъектных автостоянок. На участках отделения полиции, пожарных депо, подстанций скорой помощи, рынков, объектов городского значения, расположенных на территориях жилого назначения, допускается предусматривать различные по высоте металлические ограждения.
4.2.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории пешеходных коммуникаций и участков учреждений обслуживания включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информации.
4.2.3.1. Необходимо предусматривать твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, а также размещение мобильного озеленения, уличного технического оборудования, скамей.
4.2.3.2. Допускается размещение средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных сооружений.
4.2.4. Озелененные территории общего пользования  формируются в виде единой системы озеленения жилых групп, микрорайонов. Система озеленения включает участки зеленых насаждений вдоль пешеходных и транспортных коммуникаций (газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), озелененные площадки вне участков жилой застройки (спортивные, спортивно-игровые, для выгула собак и др.), объекты рекреации (скверы, бульвары, сады микрорайона, парки жилого района).

4.3. Участки жилой застройки

4.3.1. Проектирование благоустройства участков жилой застройки необходимо производить с учётом коллективного или индивидуального характера пользования придомовой территорией. Кроме того, необходимо учитывать особенности благоустройства участков жилой застройки при их размещении в составе исторической застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях.
4.3.2. На территории участка жилой застройки с коллективным пользованием придомовой территорией (многоквартирная застройка) необходимо предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, гостевых автостоянок, при входных группах), озеленённые территории. Если размеры территории участка позволяют, необходимо предусматривать в границах участка размещение спортивных площадок и площадок для игр детей школьного возраста, площадок для выгула собак.
4.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки коллективного пользования включает: твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок (подраздел 2.12 настоящих Норм и Правил), элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование.
4.3.3.1. Озеленение жилого участка надо формировать между отмосткой жилого дома и проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними границами участка: на придомовых полосах - цветники, газоны, вьющиеся растения, компактные группы кустарников, невысоких отдельно стоящих деревьев; на остальной территории участка - свободные композиции и разнообразные приёмы озеленения.
4.3.3.2. Допускается ограждение участка жилой застройки, если оно не противоречит условиям размещения жилых участков вдоль магистральных улиц согласно пункту 4.3.4.3 настоящих Норм и Правил.
4.3.4. Благоустройство жилых участков, расположенных в составе исторической застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях необходимо проектировать с учётом градостроительных условий и требований их размещения.
4.3.4.1. На территориях охранных зон памятников проектирование благоустройства необходимо вести в соответствии с режимами зон охраны и типологическими характеристиками застройки.
4.3.4.2. На жилых участках с высокой плотностью застройки (более 20 тыс. кв. м/га) надо применять компенсирующие приемы благоустройства, при которых нормативные показатели территории участка обеспечиваются за счёт:
перемещения ряда функций, реализуемых на территории участка жилой застройки (отдых взрослых, спортивные и детские игры, гостевые стоянки), и элементов благоустройства (озеленение и др.) в состав жилой застройки.
использования крыш подземных и полуподземных сооружений под размещение спортивных, детских площадок (малые игровые устройства) и озеленение (газон, кустарник с мелкой корневой системой) - при этом расстояние от вышеуказанных площадок до въезда-выезда и вентиляционных шахт гаражей должно быть не менее 15 м с подтверждением достаточности расстояния соответствующими расчетами уровней шума и выбросов автотранспорта.
4.3.4.3. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц не допускать со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для установки мусоросборников).
4.3.4.4. На реконструируемых территориях участков жилой застройки необходимо предусматривать удаление больных и ослабленных деревьев, защиту и декоративное оформление здоровых деревьев, ликвидацию неплановой застройки (складов, сараев, стихийно возникших гаражей, в т.ч. типа "ракушка"), необходимо выполнять замену морально и физически устаревших элементов благоустройства.
4.3.5. Собственники домовладений, в том числе используемых для сезонного и временного проживания, обязаны:
1) своевременно производить капитальный и текущий ремонт домовладения, а также ремонт и окраску надворных построек, изгородей;
2) складировать бытовые отходы и мусор в специально оборудованных местах. Обеспечить своевременный вывоз бытовых отходов;
3) не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топлива, удобрений, строительных и других материалов на фасадной части прилегающей к домовладению территории;
4) производить уборку прилегающей территории к домовладению по мере загрязнения;
5) не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в т.ч. разукомплектованных, на прилегающей территории;
6) не допускать производства ремонта или мойки автомобилей, смены масла или технических жидкостей на прилегающей территории.
4.3.6. Запрещается захоронение мусора на территории земельных участков, на которых расположены дома.

4.4. Участки детских садов и школ

4.4.1. На территории участков детских садов и школ необходимо предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки при входах (главные, хозяйственные), площадки для игр детей, занятия спортом (на участках школ - спортядро), озеленённые и другие территории и сооружения.
4.4.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории детского сада и школы включает: твердые виды покрытия проездов, основных пешеходных коммуникаций, площадок (кроме детских игровых), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, ограждение, оборудование площадок, скамьи, урны, осветительное оборудование, носители информационного оформления.
4.4.2.1. В качестве твердых видов покрытий необходимо применять цементобетон и плиточное мощение.
4.4.2.2. При озеленении территории детских садов и школ не допускать применение растений с ядовитыми плодами.
4.4.3. При проектировании инженерных коммуникаций квартала не допускать их трассировку через территорию детского сада и школы, уже существующие сети при реконструкции территории квартала необходимо переложить. Собственные инженерные сети детского сада и школы необходимо проектировать по кратчайшим расстояниям от подводящих инженерных сетей до здания, исключая прохождение под игровыми и спортивными площадками (необходимо предусматривать их прокладку со стороны хозяйственной зоны).  Не допускать устройство смотровых колодцев на территориях площадок, проездов, проходов. Места их размещения на других территориях в границах участка надо огородить или выделить предупреждающими об опасности знаками.
4.4.4. Плоская кровля зданий детских садов и школ, в случае их размещения в окружении многоэтажной жилой застройки, должна иметь привлекательный внешний вид.

4.5. Участки длительного и кратковременного хранения
автотранспортных средств

4.5.1. На участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств необходимо предусматривать: сооружение гаража или стоянки, площадку (накопительную), выезды и въезды, пешеходные дорожки. Подъездные пути к участкам постоянного и кратковременного хранения автотранспортных средств необходимо устанавливать не пересекающимися с основными направлениями пешеходных путей.  Не допускать организации транзитных пешеходных путей через участок длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств. Участок длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств надо изолировать от остальной территории полосой зелёных насаждений шириной не менее 3 м. Въезды и выезды должны иметь закругления бортов тротуаров и газонов радиусом не менее 8 м. Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, должно быть не менее 10 м.
4.5.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).
1) На пешеходных дорожках необходимо предусматривать съезд - бордюрный пандус - на уровень проезда (не менее одного на участок).
2) Необходимо формировать посадки густого высокорастущего кустарника с высокой степенью фитонцидности и посадки деревьев вдоль границ участка.
4.5.3. На сооружениях для длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств с плоской и малоуклонной кровлей, размещенного в многоэтажной жилой и общественной застройке, может предусматриваться крышное озеленение. На крышном озеленении необходимо предусматривать цветочное оформление, площадь которого должна составлять не менее 10% от площади крышного озеленения, посадку деревьев и кустарников с плоскостной корневой системой.
4.5.4. Благоустройство участка территории, предназначенного для хранения автомобилей в некапитальных нестационарных гаражных сооружениях, необходимо представлять твердым видом покрытия дорожек и проездов, осветительным оборудованием. Гаражные сооружения или отсеки необходимо предусматривать унифицированными, с элементами озеленения и размещением ограждений.
4.5.5. Кровля здания гаража-стоянки в случае его размещения в окружении многоэтажной жилой и общественной застройки должна содержаться в чистоте.
4.5.6. Территория гаражей должна быть оборудована ливневой канализацией с очисткой ливневых стоков и должна содержаться в чистоте и порядке.
4.5.7. На территории гаражей-стоянок, площадок для хранения автомобилей организуется раздельный сбор отработанных масел, автомобильных покрышек, металлолома и т.д. на площадках, имеющих твердое покрытие, и под навесом.

Раздел 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ
РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

5.1. Общие положения

5.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях рекреационного назначения являются объекты рекреации - части территорий зон особо охраняемых природных территорий: зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы. Проектирование благоустройства объектов рекреации должно производиться в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности для территорий зон особо охраняемых природных территорий.
5.1.2. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и архитектуры включает реконструкцию или реставрацию их исторического облика, планировки, озеленения, включая воссоздание ассортимента растений. Оборудование и оснащение территории парка элементами благоустройства необходимо проектировать в соответствии с историко-культурным регламентом территории, на которой он расположен (при его наличии).
5.1.3. Планировочная структура объектов рекреации должна соответствовать градостроительным, функциональным и природным особенностям территории. При проектировании благоустройства необходимо обеспечивать приоритет природоохранных факторов: для крупных объектов рекреации - ненарушение природного, естественного характера ландшафта; для малых объектов рекреации (скверы, бульвары, сады) - активный уход за насаждениями; для всех объектов рекреации - защита от высоких техногенных и рекреационных нагрузок городского округа.
5.1.4. При реконструкции объектов рекреации необходимо предусматривать:
для парков и садов: реконструкция планировочной структуры (например, изменение плотности дорожно-тропиночной сети), разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративных деревьев и растений малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок;
для бульваров и скверов: формирование групп со сложной вертикальной структурой, удаление больных, старых и недекоративных деревьев, создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий посадки и содержания.
5.1.5. Проектирование инженерных коммуникаций на территориях рекреационного назначения необходимо вести с учётом экологических особенностей территории, преимущественно в проходных коллекторах или в обход объекта рекреации.

5.2. Зоны отдыха

5.2.1. Зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха, купания и рекреации.
5.2.2. При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоёмов площадь пляжа и протяженность береговой линии пляжей  принимаются с учётом расчёта количества посетителей.
5.2.3. На территории зоны отдыха необходимо размещать: пункт медицинского обслуживания с проездом, спасательную станцию, пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от попадания загрязненного поверхностного стока в водоём). Медицинский пункт  располагают рядом со спасательной станцией и оснащают надписью "Медпункт" или изображением красного креста на белом фоне, а также - местом парковки санитарного транспорта с возможностью беспрепятственного подъезда машины скорой помощи. Помещение медпункта должно быть площадью не менее 12 кв. м, имеющим естественное и искусственное освещение, водопровод и туалет.
5.2.4. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабины.
5.2.4.1. При проектировании озеленения необходимо обеспечивать:
сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее, чем на 80 % общей площади зоны отдыха;
озеленение и формирование берегов водоёма (берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса - головной дренаж и пр.);
недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.).
5.2.4.2. Допускается размещение ограждения, уличного технического оборудования (торговые тележки "вода", "мороженое").

5.3. Парки

5.3.1. На территории городского округа Реутов проектируются следующие виды парков: многофункциональные, специализированные, парки жилых районов. Проектирование благоустройства парка зависит от его функционального назначения. На территории парка более 10 га необходимо предусматривать систему местных проездов для функционирования мини-транспорта, оборудованную остановочными павильонами (навес от дождя, скамья, урна, расписание движения транспорта).

5.4. Сады

5.4.1. На территории городского округа Реутов рекомендуется формировать следующие виды садов: сады отдыха и прогулок, сады при сооружениях, сады-выставки, сады на крышах и др.

Сад отдыха и прогулок

5.4.2. Сад отдыха и прогулок  предназначен для организации кратковременного отдыха населения. Допускается транзитное пешеходное движение по территории сада.
5.4.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории сада отдыха и прогулок включает: твердые виды покрытия дорожек в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, уличное техническое оборудование (тележки "вода", "мороженое"), осветительное оборудование.
5.4.3.1. Необходимо предусматривать колористическое решение покрытия, размещение водных устройств, элементов декоративно-прикладного оформления, оборудования архитектурно-декоративного освещения, формирование пейзажного характера озеленения.
5.4.3.2. Допускается предусматривать размещение ограждения, некапитальных нестационарных сооружений питания (летние кафе).

Сады при зданиях и сооружениях

5.4.4. Сады при зданиях и сооружениях формируются у зданий общественных организаций, культурно-массовых учреждений и других зданий и сооружений общественного назначения. Планировочная структура сада должна обеспечивать рациональные подходы к объекту и быструю эвакуацию посетителей.
5.4.5. Обязательный и допускаемый перечень элементов благоустройства сада необходимо принимать согласно пункту 5.4.3 настоящих Норм и Правил. Приёмы озеленения и цветочного оформления надо применять в зависимости от функционального назначения зданий и сооружений: партерные (репрезентативный, парадный сад), интерьерные - с площадками отдыха, кулисами, беседками, ландшафтными цветниками (сад при зрелищных учреждениях).

Сад-выставка

5.4.6. Сад-выставка (скульптуры, цветов, произведений декоративно-прикладного искусства и др.) - экспозиционная территория, действующая как самостоятельный объект или как часть городского парка. Планировочная организация сада-выставки  должна быть направлена на выгодное представление экспозиции и создание удобного движения при её осмотре.
5.4.7. Обязательный, и допускаемый перечень элементов благоустройства сада при сооружениях необходимо принимать согласно пункту 5.4.3 настоящих Норм и Правил. Кроме того, необходимо размещать информационное оборудование со схемой организации и наименованиями экспозиции. Приёмы озеленения надо ориентировать на создание хороших условий для осмотра экспозиции: газонные партеры, зеленые кулисы и боскеты.

Сады на крышах

5.4.8. Сады на крышах могут размещаться на плоских крышах жилых, общественных и производственных зданий и сооружений в целях создания среды для кратковременного отдыха, благоприятных эстетических и микроклиматических условий. Проектирование сада на крыше кроме решения задач озеленения требует учёта комплекса внешних (климатических, экологических) и внутренних (механические нагрузки, влажностный и температурный режим здания) факторов. Перечень элементов благоустройства сада на крыше необходимо определять проектным решением.

5.5. Бульвары, скверы

5.5.1. Бульвары и скверы предназначены для организации кратковременного отдыха, прогулок, транзитных пешеходных передвижений.
5.5.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории бульваров и скверов включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения.
5.5.2.1. Необходимо проектировать покрытие дорожек преимущественно в виде плиточного мощения, предусматривать колористическое решение покрытия, размещение элементов декоративно-прикладного оформления, низких декоративных ограждений.
5.5.2.2. При озеленении бульваров необходимо предусматривать полосы насаждений, изолирующих внутренние территории бульвара от улиц, перед крупными общественными зданиями - широкие видовые разрывы с установкой фонтанов и разбивкой цветников. При озеленении скверов необходимо использовать приёмы зрительного расширения озеленяемого пространства.
5.5.2.3. Допускается размещение технического оборудования (тележки "вода", "мороженое").

Раздел 6. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

6.1. Общие положения

6.1.1. Требования к проектированию благоустройства на территориях производственного назначения определяются ведомственными нормативами. Объектами нормирования благоустройства на территориях производственного назначения являются общественные пространства в зонах производственной застройки и озеленённые территории санитарно-защитных зон. 
6.1.2. Организация работ по уборке и содержанию производственных площадей хозяйствующих субъектов и прилегающей зоны (от границ участков, ограждений, зданий), установленной настоящими Правилами, подъездов к ним возлагается на собственников, владельцев и пользователей (арендаторов) строений, расположенных на указанных территориях.
6.1.3. Территория производственного назначения должна включать: железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебеночное покрытие, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информационного оформления организации.
6.1.4. Сбор и временное хранение мусора, образующегося в результате хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляется силами этих хозяйствующих субъектов в специально оборудованных для этих целей местах на собственных территориях.

6.2. Озеленённые территории санитарно-защитных зон

6.2.1. Площадь озеленения санитарно-защитных зон (СЗЗ) территорий производственного назначения должна определяться проектным решением в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.
6.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства озелененных территорий СЗЗ включает: элементы сопряжения озеленённого участка с прилегающими территориями (бортовой камень, подпорные стенки, др.), элементы защиты насаждений и участков озеленения.
6.2.2.1. Озеленение необходимо формировать в виде живописных композиций, исключающих однообразие и монотонность.

Раздел 7. ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
НА ТЕРРИТОРИЯХ ТРАНСПОРТНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕУТОВ

7.1. Общие положения

7.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях транспортных коммуникаций городского округа Реутов являются улично-дорожная сеть (УДС) городского округа Реутов в границах красных линий, пешеходные переходы различных типов. Проектирование благоустройства допускается производить на сеть улиц определенной категории, отдельную улицу или площадь, часть улицы или площади, транспортное сооружение.
7.1.2. Объектами нормирования благоустройства на территориях инженерных коммуникаций являются охранно-эксплуатационные зоны магистральных сетей, инженерных коммуникаций.
7.1.3. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций города необходимо вести с учётом СНиП 35-01-2001, СНиП 2.05.02-85, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 51256-99, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций. Размещение подземных инженерных сетей города в границах УДС необходимо вести преимущественно в проходных коллекторах.

7.2. Улицы и дороги

7.2.1. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает: твёрдые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).
7.2.2. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учётом категории улицы и обеспечением безопасности движения. Необходимые материалы для покрытий улиц и дорог приведены в 5 к настоящим Нормам и Правилам.
7.2.2.1. Для проектирования озеленения улиц и дорог необходимо устанавливать минимальные расстояния от посадок до сетей подземных коммуникаций и прочих сооружений улично-дорожной сети в соответствии со СНиПами. Допускается размещение деревьев в мощении. Размещение зелёных насаждений у поворотов и остановок при нерегулируемом движении необходимо проектировать согласно пункту 7.4.2 настоящих Норм и Правил. Необходимо предусматривать увеличение буферных зон между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев - за пределами зоны риска необходимо высаживать специально выращиваемые для таких объектов растения (таблица 16 Приложения N 1 к настоящим Нормам и Правилам).
7.2.2.2. Ограждения на территории транспортных коммуникаций  предназначены для организации безопасности передвижения транспортных средств и пешеходов. Ограждения улично-дорожной сети и искусственных сооружений (эстакады, путепроводы, мосты, др.) необходимо проектировать в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ 26804-86.
7.2.2.3. Для освещения улиц на участках между пересечениями, на эстакадах, мостах и путепроводах опоры светильников необходимо располагать с двухсторонней расстановкой (симметрично или в шахматном порядке), по оси разделительной полосы, то же - с подвеской светильников между высокими опорами на тросах. Расстояние между опорами необходимо устанавливать в зависимости от типа светильников, источников света и высоты их установки, но не более 50 м. Допускается размещение оборудования декоративно-художественного (праздничного) освещения.

7.3. Площади

7.3.1. По функциональному назначению площади подразделяются на: главные (у зданий органов власти, общественных организаций), приобъектные (у памятников, кинотеатров, музеев, торговых центров, стадионов, парков, рынков и др.), общественно-транспортные (у вокзалов, на въездах в город), мемориальные (у памятных объектов или мест), площади транспортных развязок. При проектировании благоустройства необходимо обеспечивать максимально возможное разделение пешеходного и транспортного движения, основных и местных транспортных потоков.
7.3.2. Территории площади включают: проезжую часть, пешеходную часть, участки и территории озеленения. При многоуровневой организации пространства площади пешеходную часть надо частично или полностью совмещать с дневной поверхностью, а в подземном уровне в зоне внеуличных пешеходных переходов размещать остановки и станции городского массового транспорта, места для парковки легковых автомобилей, инженерное оборудование и коммуникации, погрузочно-разгрузочные площадки, туалеты, площадки с контейнерами для сбора мусора.
7.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории площади должен соответствовать пункту 7.2.2 настоящих Норм и Правил. В зависимости от функционального назначения площади необходимо размещать следующие дополнительные элементы благоустройства:
на главных, приобъектных, мемориальных площадях - произведения монументально-декоративного искусства, водные устройства (фонтаны);
на общественно-транспортных площадях - остановочные павильоны, некапитальные нестационарные сооружения мелкорозничной торговли, питания, бытового обслуживания, средства наружной рекламы и информации.
7.3.3.1. Виды покрытия пешеходной части площади должны предусматривать возможность проезда автомобилей специального назначения (пожарных, аварийных, уборочных и др.), временной парковки легковых автомобилей.
7.3.3.2. Места возможного проезда и временной парковки автомобилей на пешеходной части площади необходимо выделять цветом или фактурой покрытия, мобильным озеленением (контейнеры, вазоны), переносными ограждениями. Ширину прохода необходимо проектировать в соответствии с Приложением N 2 к настоящим Нормам и Правилам.
7.3.3.3. При озеленении площади необходимо использовать периметральное озеленение, насаждения в центре площади (сквер или островок безопасности), а также совмещение этих приёмов. В условиях исторической среды населенного пункта или сложившейся застройки необходимо применять компактные и (или) мобильные приёмы озеленения. Озеленение островка безопасности в центре площади надо осуществлять в виде партерного озеленения или высоких насаждений с учётом необходимого угла видимости для водителей согласно пункту 7.4.2 настоящих Норм и Правил.

7.4. Пешеходные переходы

7.4.1. Пешеходные переходы необходимо размещать в местах пересечения основных пешеходных коммуникаций с городскими улицами и дорогами. Пешеходные переходы  проектируются на одном уровне с проезжей частью улицы (наземные), либо вне уровня проезжей части улицы - внеуличные (надземные и подземные).
7.4.2. При размещении наземного пешеходного перехода на улицах нерегулируемого движения необходимо обеспечивать треугольник видимости, в зоне которого не  допускать размещение строений, некапитальных нестационарных сооружений, рекламных щитов, зелёных насаждений высотой более 0,5 м. Стороны треугольника надо принимать: 8 x 40 м при разрешенной скорости движения транспорта 40 км/ч; 10 x 50 м - при скорости 60 км/ч.
7.4.3. Обязательный перечень элементов благоустройства наземных пешеходных переходов включает: дорожную разметку, пандусы для съезда с уровня тротуара на уровень проезжей части, осветительное оборудование.
7.4.3.1. Если в составе наземного пешеходного перехода расположен "островок безопасности", приподнятый над уровнем дорожного полотна, в нём необходимо предусматривать проезд шириной не менее 0,9 м на уровне транспортного полотна для беспрепятственного передвижения колясок (детских, инвалидных, хозяйственных).

7.5. Технические зоны транспортных, инженерных
коммуникаций, водоохранные зоны

7.5.1. На территории городского округа Реутов предусматриваются следующие виды технических (охранно-эксплуатационных) зон, выделяемые линиями градостроительного регулирования: магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого и низкого напряжения, слабых токов, линий высоковольтных передач, метрополитена, в том числе мелкого заложения.
7.5.2. На территории выделенных технических (охранных) зон магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых токов, линий высоковольтных передач  не допускается прокладка транспортно-пешеходных коммуникаций с твердыми видами покрытий, установка осветительного оборудования, средств наружной рекламы и информации, устройство площадок (детских, отдыха, стоянок автомобилей, установки мусоросборников), возведение любых видов сооружений, в т.ч. некапитальных нестационарных, кроме технических, имеющих отношение к обслуживанию и эксплуатации проходящих в технической зоне коммуникаций.
7.5.3. В зоне линий высоковольтных передач напряжением менее 110 кВт допускается размещение площадок для выгула и дрессировки собак. Озеленение необходимо проектировать в виде цветников и газонов по внешнему краю зоны, далее - посадок кустарника и групп низкорастущих деревьев с поверхностной (неглубокой) корневой системой.
7.5.4. Благоустройство полосы отвода железной дороги необходимо проектировать с учетом СНиП 32-01.
7.5.5. Благоустройство территорий водоохранных зон необходимо проектировать в соответствии с водным законодательством.

Раздел 8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

8.1. Общие положения

8.1.1. Правила эксплуатации объектов благоустройства принимаются Администрацией города Реутов (далее - Правила эксплуатации). Настоящий раздел Норм и Правил содержит основные принципы, которыми необходимо руководствоваться при разработке Правил эксплуатации.
8.1.2. В состав правил эксплуатации объектов благоустройства необходимо включать следующие разделы (подразделы): уборка территории, порядок содержания элементов благоустройства, работы по озеленению территорий и содержанию зелёных насаждений, содержание и эксплуатация дорог, освещение территории, проведение работ при строительстве, ремонте и реконструкции коммуникаций, содержание животных, особые требования к доступности городской среды, праздничное оформление территорий, основные положения о контроле за эксплуатацией объектов благоустройства.

8.2. Уборка территории

8.2.1. Физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с действующим законодательством, разделом 8 настоящих Норм и Правил и порядком сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления, устанавливаемым Администрацией города Реутов.
Организация уборки иных территорий осуществляется Администрацией города Реутов по соглашению со специализированной организацией в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа Реутов.
8.2.2. Промышленные организации обязаны создавать защитные зеленые полосы, ограждать жилые кварталы от производственных сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды из организации и строек на магистрали и улицы.
8.2.3. На территории городского округа Реутов запрещается накапливать и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах.
Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счёт производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка.
В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потребления и рекультивацию территорий свалок производить за счёт лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территорий в соответствии с пунктом 8.2.1 настоящих Норм и Правил.
8.2.4. Сбор и вывоз отходов производства и потребления необходимо осуществлять по контейнерной или бестарной системе.
8.2.5. На территории общего пользования городского округа Реутов запрещается сжигание отходов производства и потребления.
8.2.6. Организация уборки территорий городского округа Реутов должна быть осуществлена на основании использования показателей нормативных объёмов образования отходов у их производителей.
8.2.7. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов, организаций торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений, необходимо осуществлять указанным организациям и домовладельцам, а также иным производителям отходов производства и потребления самостоятельно либо на основании договоров со специализированными организациями.
Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, необходимо осуществлять в специально отведенные для этого места лицам, производившим этот ремонт, самостоятельно.
Запрещается складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в места временного хранения отходов.
8.2.8. Для сбора отходов производства и потребления физических и юридических лиц, указанных в пункте 8.2.1 настоящих Норм и Правил, должны быть организованы места временного хранения отходов и осуществлять его уборку и техническое обслуживание.
Разрешение на размещение мест временного хранения отходов даёт Администрация города Реутов.
 8.2.9. В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с собственником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов данного производителя отходов возлагается на собственника вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за уборку территорий в соответствии с разделом 8 настоящих Норм и Правил.
8.2.10. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных мест отходами производства и потребления необходимо устанавливать специально предназначенные для временного хранения отходов ёмкости малого размера (урны, баки).
Установку ёмкостей для временного хранения отходов производства и потребления и их очистку должны осуществлять лицам, ответственным за уборку соответствующих территорий в соответствии с пунктом 8.2.1 настоящих Норм и Правил.
Урны (баки) необходимо содержать в исправном и опрятном состоянии, очищать по мере накопления мусора и не реже одного раза в месяц промывать и дезинфицировать.
8.2.11. Контейнеры и бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных контейнерных площадках. Места размещения и тип ограждения определяются Управлением по архитектуре и градостроительству Администрации города Реутов по заявкам жилищно-эксплуатационных организаций, хозяйствующих субъектов, согласовываются с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, территориальным отделом государственного пожарного надзора.
8.2.12. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.
8.2.13. Запрещается самовольная установка контейнеров и бункеров-накопителей без согласования с Управлением по архитектуре и градостроительству Администрации города Реутов.
8.2.14. Допускается временная установка на дворовых территориях контейнеров и бункеров-накопителей для сбора строительного мусора вблизи мест производства ремонтных, аварийных работ и работ по уборке территории, выполняемых юридическими и физическими лицами, при отсутствии на указанных территориях оборудованных площадок для установки контейнеров и бункеров-накопителей. Места временной установки контейнеров и бункеров-накопителей должны быть согласованы с собственником, владельцем, пользователем территории.
8.2.15. Контейнерная площадка должна содержаться в чистоте и иметь с трёх сторон ограждение высотой не менее 1,5 метров, асфальтовое или бетонное покрытие, уклон в сторону проезжей части. Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальным проектам (эскизам), разработанным и согласованным в установленном порядке.
8.2.16. Контейнеры и бункеры-накопители должны содержаться в технически исправном состоянии, быть покрашены и иметь маркировку с указанием владельца территории, хозяйствующего субъекта, осуществляющего вывоз мусора. На контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза мусора с указанием наименования и контактных телефонов хозяйствующего субъекта, осуществляющего вывоз.
8.2.17. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов производства и потребления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт должны производить работники организации, осуществляющей вывоз отходов.
8.2.18. Вывоз отходов необходимо осуществлять способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.
Вывоз опасных отходов должны осуществлять организациям, имеющим лицензию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
8.2.19. Хозяйствующие субъекты, разместившие контейнеры, бункеры-накопители, обязаны обеспечивать не реже 1 раза в 10 дней проведение промывки и обработки дезинфицирующими средствами контейнеров, бункеров-накопителей, контейнерных площадок.
8.2.20. На вокзале, рынках, парках, зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения и других местах массового посещения населения, на улицах, у каждого подъезда жилых домов, на остановках общественного пассажирского транспорта, у входа в торговые объекты должны быть установлены урны. Урны на рынках, вокзалах и в других местах массового посещения населения, на улицах, во дворах, парках и на других территориях устанавливают на расстоянии, не превышающем 100 м одна от другой.
8.2.21. Очистка урн производится по мере их заполнения, но не реже одного раза в день. Мойка урн производится по мере загрязнения.
8.2.22. Урны, расположенные на остановках общественного пассажирского транспорта, очищаются и промываются хозяйствующими субъектами, осуществляющими уборку остановок, а урны, установленные у торговых объектов, - хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговлю.
8.2.23. Покраска урн осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
8.2.24. Запрещается:
перемещать на проезжую часть улиц, дорог, внутриквартальных проездов мусор, смёт, счищаемые с дворовых территорий, тротуаров и внутриквартальных проездов;
разводить костры в местах общественного пользования, сжигать мусор, листву, траву, части деревьев и кустарников, в том числе и на территории хозяйствующих субъектов;
выливать во дворы помои, выбрасывать мусор, а также закапывать его во дворах;
откачивать воду на проезжую часть дорог при ликвидации аварий на водопроводных, канализационных и тепловых сетях;
сброс мусора вне отведенных и оборудованных для этой цели мест на территории города.
8.2.25. При уборке в ночное время необходимо принимать меры, предупреждающие шум.
8.2.26. Уборку и очистку автобусных остановок должны производить организации, в обязанность которых входит уборка территорий улиц, на которых расположены эти остановки.
8.2.27. Уборку и очистку конечных автобусных остановок, территорий диспетчерских пунктов должны обеспечивать организации, эксплуатирующие данные объекты.
Уборку и очистку остановок, на которых расположены некапитальные объекты торговли, должны осуществлять владельцы некапитальных объектов торговли в границах прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, пожизненного наследуемого владения.
Граница прилегающих территорий определяется:
на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине - до оси проезжей части улицы;
на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине - на всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10 метров за тротуаром;
на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам - по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону;
на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения стройки по всему периметру;
для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров.
8.2.28. Организация работы по очистке и уборке территории рынков и прилегающих к ним территорий возлагается на администрации рынков.
8.2.29. Содержание и уборка скверов и прилегающих к ним тротуаров, проездов и газонов должна осуществляться специализированным организациям по озеленению города по соглашению с Администрацией города Реутов за счёт средств, предусмотренных в бюджете городского округа Реутов на соответствующий финансовый год на эти цели.
8.2.30. Содержание и уборка садов, скверов, парков, зелёных насаждений, находящихся в собственности организаций, собственников помещений либо на прилегающих территориях, производится силами и средствами этих организаций, собственников помещений самостоятельно или по договорам со специализированными организациями под контролем Администрации города Реутов.
8.2.31. Уборка мостов, путепроводов, пешеходных переходов, прилегающих к ним территорий, а также содержание коллекторов, труб ливневой канализации и дождеприёмных колодцев производится организациями, обслуживающими данные объекты.
8.2.32. Собственникам помещений необходимо обеспечивать подъезды непосредственно к мусоросборникам.
8.2.33. Очистку и уборку водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов, необходимо производить лицам, указанным в пункте 8.2.1 настоящих Норм и Правил.
8.2.34. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не должен допускаться, а при производстве аварийных работ слив воды разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков.
8.2.35. Вывоз пищевых отходов необходимо осуществлять с территории ежедневно. Остальной мусор необходимо вывозить систематически, по мере накопления, но не реже одного раза в три дня, а в периоды года с температурой выше 14 градусов - ежедневно.
8.2.36. Содержание и эксплуатацию санкционированных мест хранения и утилизации отходов производства и потребления необходимо осуществлять в установленном порядке.
8.2.37. Железнодорожные пути, проходящие в черте городского округа Реутов в пределах полосы отчуждения (откосы выемок и насыпей, переезды, переходы через пути), убираются силами и средствами железнодорожных организаций, эксплуатирующих данные сооружения.
8.2.38. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляется силами и средствами организаций, эксплуатирующих указанные сети и линии электропередач. В случае, если указанные в данном пункте сети являются бесхозяйными, уборку и очистку территорий  осуществляет организация, с которой заключен договор об обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества.
8.2.39. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты складируются в специальную тару с немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся очистными работами.
Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны запрещено.
8.2.40. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению, возлагается на организации, обслуживающие данные объекты.
8.2.41. Администрация города Реутов может на добровольной основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории городского округа Реутов.
Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению территории города Реутов надо осуществлять на основании постановления Администрации города Реутов.
8.2.42. Запрещается:
1) мойка транспортных средств, слив топлива, масел, технических жидкостей вне специально отведенных мест;
2) стоянка автотранспортных средств на детских, спортивных площадках, в скверах, газонах, уличных посадках, вне специально оборудованных площадок;
3) самовольная установка объектов, предназначенных для осуществления торговли, временных объектов, предназначенных для хранения автомобилей (металлических тентов, гаражей - "ракушек", "пеналов" и т.п.), хозяйственных и вспомогательных построек (деревянных сараев, будок, гаражей, голубятен, ограждений);
4) размещение объявлений, листовок, различных информационных материалов, установка средств размещения информации без соответствующего согласования с Администрацией города Реутов.
5) перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни природные, галька, гравий, щебень, известняк, керамзит и т.п.), грунта (глина, земля, торф и т.п.), мусора, спила деревьев без покрытия тентом, исключающим загрязнение дорог, улиц и прилегающим к ним территорий.
Организация работ по удалению размещаемых объявлений, листовок, иных информационных материалов, средств размещения информации со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, деревьев, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.) возлагается на собственников, владельцев, пользователей, указанных объектов.

8.3. Особенности уборки территории в весенне-летний период

8.3.1. Весенне-летняя уборка территории производится с 15 апреля по 15 октября и предусматривает мойку, полив и подметание проезжей части улиц, тротуаров, площадей.
В зависимости от климатических условий постановлением Администрации города Реутов период весенне-летней уборки может быть изменён.
8.3.2. Мойке подвергается вся ширина проезжей части улиц и площадей.
8.3.3. Уборка лотков и бордюр от песка, пыли, мусора после мойки должна быть закончена к 7 часам утра.
8.3.4. Мойка и поливка тротуаров и дворовых территорий, зелёных насаждений и газонов производится силами организаций и собственниками помещений.
8.3.5. Мойка дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание тротуаров должна производиться с 23 часов до 7 часов утра, а влажное подметание проезжей части улиц должно производиться по мере необходимости с 9 часов утра до 21 часа.
8.3.6. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от смёта, пыли и мелкого бытового мусора, их мойка осуществляются работниками жилищно-коммунальных организаций. Чистота на территории должна поддерживаться в течение всего рабочего дня.
8.3.7. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть очищены от мусора, листьев и других видимых загрязнений.
8.3.8. Поливочные краны для мойки и поливки из шланга дворовых территорий должны быть оборудованы в каждом домовладении и содержаться в исправном состоянии. Ответственность за их оборудование и эксплуатацию возлагается на собственников или балансодержателей домовладений.
8.3.9. В период листопада производится сгребание и вывоз опавших листьев с проезжей части дорог и дворовых территорий. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.
8.3.10. Мойка дорожных покрытий площадей и улиц производится в ночное время.
8.3.11. Смет и мусор, выбитые при уборке или мойке проезжей части на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок общественного пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д., подлежат уборке хозяйствующим субъектом, осуществляющим уборку проезжей части.
8.3.12. Проезжая часть, обочины, полосы отвода, разделительные полосы автомобильных и железных дорог должны быть очищены от посторонних предметов и загрязнений. Тротуары и расположенные на них остановки должны быть очищены от мусора.
8.3.13. Высота травяного покрова на территории города, в полосе отвода автомобильных и железных дорог, на разделительных полосах автомобильных дорог, не должна превышать 15 см.

8.4. Особенности уборки территории в осенне-зимний период

8.4.1. Осенне-зимняя уборка территории проводится с 15 октября по 15 апреля и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов.
В зависимости от климатических условий постановлением Администрации города Реутов период осенне-зимней уборки может быть изменён.
8.4.2. До 1 октября текущего года Администрацией города Реутов и дорожными службами должны быть завершены работы по подготовке мест для приёма снега (снегосвалки, снегоплавильные камеры, площадки для вывоза и временного складирования снега).
8.4.3. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешатся на всех улицах, площадях, набережных, бульварах и скверах с последующей вывозкой. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть убраны от снега и посыпаны песком в случае гололеда. Детские площадки, садовые диваны, урны и малые архитектурные формы, а также пространство вокруг них, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.
В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы укладываются либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов.
8.4.4. При уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.
8.4.5. Посыпка песком с примесью хлоридов, начинается с началом снегопада или появления гололеда.
В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъёмы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.
Тротуары посыпаются сухим песком без хлоридов.
8.4.6. Очистка от снега крыш и удаление сосулек производится с обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.
Снег, сброшенный с крыш, вывозится.
На проездах, убираемых специализированными организациями, снег сбрасывается с крыш до вывозки снега, сметённого с дорожных покрытий, и укладывается в общий с ними вал.
8.4.7. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, рыночные площади и другие участки с асфальтовым покрытием очищаются от снега и обледенелого наката под скребок и посыпаются песком до 8 часов утра.
8.4.8. Вывоз снега разрешается только в специально отведенные места отвала.
Места отвала снега обеспечиваются удобными подъездами, необходимыми механизмами для складирования снега.
8.4.9. Уборка и вывоз снега и льда с улиц, площадей, скверов начинается с начала снегопада и производится, в первую очередь, с магистральных улиц, и автобусных трасс, мостов и путепроводов для обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание наката.
8.4.10. При уборке улиц, проездов, площадей специализированными организациями лицам, указанным в пункте 8.2.1 настоящих Норм и Правил, необходимо обеспечивать после прохождения снегоочистительной техники уборку прибордюрных лотков и расчистку въездов, пешеходных переходов, как со стороны строений, так и с противоположной стороны проезда, если там нет других строений.
8.4.11. Обязанность по уборке и вывозу снега из лотков проезжей части возлагается на организации, осуществляющие уборку проезжей части данной улицы или проезда.
8.4.12. Запрещается:
1) выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных, дворовых территорий, территорий хозяйствующих субъектов;
2) осуществлять роторную переброску и перемещение загрязненного снега, а также осколков льда, на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения, на тротуары и проезжую часть дорог, внутриквартальные проезды, иные места проходов пешеходов и проезды автомобилей.
8.4.13. К первоочередным мероприятиям зимней уборки улиц, дорог и магистралей относятся:
1) обработка проезжей части дорог противогололёдными средствами (с учётом требований п.8.4.5.);
2) сгребание и подметание снега;
3) формирование снежного вала для последующего вывоза;
4) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок общественного пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов с внутриквартальных территорий и т.п.
8.4.14. К мероприятиям второй очереди относятся:
1) удаление снега (вывоз);
2) зачистка дорожных лотков после удаления снега с проезжей части;
3) скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований.
8.4.15. Обработка проезжей части дорог противогололёдными средствами (с учётом требования п.8.4.5.) должна начинаться с момента начала снегопада. В случае получения от метеорологической службы заблаговременного предупреждения об угрозе возникновения гололеда обработка проезжей части дорог, эстакад, мостовых сооружений производится до начала выпадения осадков.
8.4.16. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололёдными средствами (с учетом требований п.8.4.5.) наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц - крутые спуски, повороты и подъёмы, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного пассажирского транспорта, перроны и площади железнодорожных вокзалов и т.д. В каждой дорожно-эксплуатационной организации должен быть перечень участков улиц, требующих первоочередной обработки противогололёдными средствами (с учетом требований п.8.4.5.) при обнаружении гололеда.
8.4.17. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта участков необходимо приступить к сплошной обработке проезжих частей с асфальтобетонным покрытием противогололёдными средствами (с учетом требований п.8.4.5.).
8.4.18. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается на обочины дорог и в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы в виде снежных валов, а с подъездов и подходов к зданиям, лестничных сходов – в места, не мешающие проходу пешеходов и проезду транспорта.
8.4.19. Формирование снежных валов не допускается:
1) на перекрёстках и вблизи железнодорожных переездов;
2) на тротуарах.
8.4.20. На улицах и проездах с односторонним движением транспорта двухметровые прилотковые зоны, со стороны которых начинается подметание проезжей части, должны быть в течение всего зимнего периода постоянно очищены от снега и наледи до бортового камня.
8.4.21. В снежных валах на остановках общественного пассажирского транспорта и в местах наземных пешеходных переходов должны быть сделаны разрывы шириной:
1) на остановках общественного пассажирского транспорта - на длину остановки;
2) на переходах, имеющих разметку - на ширину разметки;
3) на переходах, не имеющих разметку - не менее 5 м.
8.4.22. Вывоз снега от остановок общественного пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения людей (крупных универмагов, рынков, гостиниц, вокзалов, театров и т.д.), въездов на территорию больниц и других социально важных объектов осуществляется в течение суток после окончания снегопада; вывоз снега с улиц и проездов, обеспечивающих безопасность дорожного движения, осуществляется в течение 3 суток после окончания снегопада; пешеходных и проезжих зон не позднее 5 суток после окончания снегопада. Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от мусора и благоустроены.
8.4.23. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны на территории города должны обрабатываться противогололёдными материалами (с учётом требований п.8.4.5.). Время на обработку всей площади тротуаров не должно превышать четырех часов с начала снегопада.
Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках общественного пассажирского транспорта начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололёдными средствами (с учётом требований п.8.4.5.) должны повторяться, обеспечивая безопасность для пешеходов.
8.4.24. Тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений, площадки и ступени при входе в здания (гостиницы, театры, вокзалы и другие места общего пользования) должны быть очищены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотнённого снега (снежно-ледяных образований).
В период снегопада тротуары должны обрабатываться противогололёдными материалами (с учётом требований п.8.4.5.) и расчищаться проходы для движения пешеходов.
При оповещении о гололёде или возможности его возникновения лестничные сходы, а затем и тротуары обрабатываются противогололёдными материалами (с учётом требований п.8.4.5.)  в полосе движения пешеходов в течение 2 часов.
8.4.25. Внутридворовые проезды, тротуары и другие пешеходные зоны, имеющие усовершенствованное покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плитка) должны быть очищены от снега и наледи до твердого покрытия. Время на очистку и обработку всей	 площади пешеходных зон не должно превышать 12 часов после окончания снегопада. При возникновении наледи, гололёда производится обработка мелким щебнем фракции 2-5 мм или крупнозернистым песком.

8.5. Порядок содержания элементов благоустройства

8.5.1. Общие требования к содержанию элементов благоустройства.
8.5.1.1. Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, осуществляется физическими и (или) юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, владеющими соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным собственником.
Физическими и юридическими лицами осуществляется организация содержания элементов благоустройства, расположенных на прилегающих территориях.
Организация содержания иных элементов благоустройства осуществляется Администрацией города Реутов по соглашениям со специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа Реутов.
8.5.1.2. Строительство и установка оград, заборов, газонных и тротуарных ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений и других устройств осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Администрацией города Реутов.
8.5.1.3. Строительные площадки ограждаются по всему периметру плотным забором установленного образца. В ограждениях предусматривается минимальное количество проездов.
Проезды должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами.
Строительные площадки обеспечиваются благоустроенной проезжей частью не менее 20 метров у каждого выезда с оборудованием для очистки колес.
8.5.2. Световые вывески, реклама и витрины.
8.5.2.1. Установка всякого рода вывесок разрешается только после согласования эскизов с Администрацией города Реутов.
8.5.2.2. Организации, эксплуатирующие световые рекламы и вывески включают их с наступлением темного времени суток и выключают не ранее времени отключения уличного освещения, но не позднее наступления светового дня, обеспечивают своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп.
В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески их выключают полностью.
8.5.2.3. Витрины оборудуются специальными осветительными приборами.
8.5.2.4. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешается только на специально установленных стендах.
8.5.2.5. Очистка от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений осуществляется организациями, эксплуатирующими данные объекты.
8.5.2.6. Размещение и эксплуатация средств наружной рекламы осуществляется в порядке, установленном Советом депутатов города Реутов.
8.5.3. Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм.
8.5.3.1. Физическими или юридическими лицами при содержании малых архитектурных форм производится их ремонт и окраска, согласовывая кодеры с Администрацией города Реутов.
8.5.3.2. Окраска киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта, телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта и переходов, скамеек производится не реже одного раза в год.
8.5.3.3. Окраска каменных, железобетонных и металлических ограждений фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, металлических ворот жилых, общественных и промышленных зданий производится не реже одного раза в два года, а ремонт - по мере необходимости.
8.5.4. Ремонт и содержание зданий и сооружений.
8.5.4.1. Эксплуатация зданий и сооружений, их ремонт производится в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.
8.5.4.2. Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений  производится в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами.
8.5.4.3. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных проёмов, выходящих на главный фасад, производится по согласованию с Администрацией города Реутов.
8.5.4.4. Запрещается самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек (дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) без получения соответствующего разрешения в Администрации города Реутов.
8.5.4.5. Запрещается производить какие-либо изменения балконов, лоджий, развешивать ковры, одежду, белье на балконах и окнах наружных фасадов зданий, выходящих на улицу, а также загромождать их разными предметами домашнего обихода.
8.5.4.6. Запрещается загромождение и засорение дворовых территорий металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими материалами.
8.5.4.7. На зданиях устанавливаются утверждённого образца указатели с обозначением наименования улицы и номерных знаков домов, а на угловых домах устанавливаются названия пересекающихся улиц. 
8.5.4.8. При входах в здания предусматривать организацию площадок с твердыми видами покрытия, скамьями и различными приёмами озеленения. Размещение площадок при входах в здания предусматривается в границах территории участка.
8.5.4.9. Все закреплённые к стене стальные элементы необходимо регулярно окрашивать, защищать от коррозии. Мостики для перехода через коммуникации должны быть исправными и содержаться в чистоте.
8.5.4.10. В зимнее время должна быть организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и сосулек. Очистка крыш зданий от снега, наледи со сбросом его на тротуары допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения транспортных средств и прохода пешеходов.
8.5.4.11. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, средств размещения информации, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и др.

8.6. Работы по озеленению территорий и содержанию
зеленых насаждений

8.6.1. Озеленение территории, работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, зелёных зон в городском округе Реутов осуществляет специализированная организациям по договорам с Администрацией города Реутов в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа Реутов на эти цели.
8.6.2. Физическими и юридическими лицами, в собственности или в пользовании которых находятся земельные участки, обеспечивается содержание и сохранность зелёных насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях.
8.6.3. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкция объектов ландшафтной архитектуры производится только по проектам, согласованным с Администрацией города Реутов.
8.6.4. Лица, указанные в пунктах 8.6.1 и 8.6.2 настоящих Норм и Правил:
обеспечивают своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы);
осуществляют обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения;
доводят до сведения Администрации города Реутов обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимают меры борьбы с ними, производят замазку ран и дупел на деревьях;
проводят своевременный ремонт ограждений зелёных насаждений.
8.6.5. На площадях зеленых насаждений запрещается:
ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;
разбивать палатки и разводить костры;
засорять газоны, цветники, дорожки и водоёмы;
портить скульптуры, скамейки, ограды;
добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить бельё на ветвях;
ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;
мыть автотранспортные средства, стирать бельё, а также купать животных в водоёмах, расположенных на территории зелёных насаждений;
парковать автотранспортные средства на газонах;
организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей;
производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;
обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землёй или строительным мусором;
складировать на территории зелёных насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие распространению вредителей зеленых насаждений;
устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, скверах и иных территориях зелёных насаждений;
сжигать листву и мусор на территории общего пользования городского округа Реутов.
8.6.6. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников.
8.6.7. Порядок выполнения работ по вырубке, пересадке и сохранению деревьев и кустарников, а также прочих объектов зеленого хозяйства, находящихся на территории городского округа Реутов, устанавливается Советом депутатов города Реутов.

8.7. Содержание и эксплуатация дорог

8.7.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории городского округа Реутов запрещается:
подвоз груза волоком;
сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, брёвен, железных балок, труб, кирпича, других тяжёлых предметов и складирование их;
перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твёрдое покрытие, машин на гусеничном ходу;
движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах.
8.7.2. Специализированными организациями производится уборка территорий на основании соглашений с лицами, указанными в пункте 8.2.1 настоящих Норм и Правил.
8.7.3. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Реутов (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения) осуществляется специализированными организациями по договорам с Администрацией города Реутов в соответствии с планом капитальных вложений.
8.7.4. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных знаков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного движения осуществляется специализированными организациями по договорам с Администрацией города Реутов.
8.7.5. Организации, в ведении которых находятся подземные сети, регулярно следят за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми.
Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их повреждения или разрушения немедленно огораживаются и в течение 6 часов восстанавливаются организациями, в ведении которых находятся коммуникации.

8.8. Освещение территории 

8.8.1. Улицы, дороги, площади, мосты, бульвары и пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных организаций, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, освещаются в тёмное время суток по расписанию, утверждённому Администрацией города Реутов.
Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их собственников или уполномоченных собственником лиц.
8.8.2. Освещение территории городского округа Реутов осуществляется энергоснабжающими организациями по договорам с физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, являющимися собственниками отведённых им в установленном порядке земельных участков.
8.8.3. Строительство, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц осуществляется специализированными организациями по договорам с Администрацией города Реутов.

8.9. Содержание мест производства работ по строительству, 
ремонту и иных видов работ, в том числе реконструкции коммуникаций

8.9.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), производятся только при наличии письменного разрешения (ордера на проведение земляных работ), выданного Администрацией города Реутов.
Аварийные работы начинаются владельцами сетей по телефонограмме или по уведомлению Администрации города Реутов с последующим оформлением разрешения в 3-дневный срок.
8.9.2. Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций выдаётся Администрацией города Реутов при предъявлении:
проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций;
схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с государственной инспекцией по безопасности дорожного движения;
условий производства работ, согласованных с Администрацией города Реутов;
календарного графика производства работ, а также соглашения с собственником или уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства земельного участка, на территории которого будут проводиться работы по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций.
Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а также разрытие других мест общего пользования при строительстве или ремонте подземных сетей и надземных сооружений осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Администрацией города Реутов в границах и в сроки, указанные в разрешении.
При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия дорог, тротуаров или газонов, разрешение на производство земляных работ выдается только по согласованию со специализированной организацией, обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны.
8.9.3. Прокладка напорных коммуникаций под проезжей частью магистральных улиц не допускается.
8.9.4. При реконструкции действующих подземных коммуникаций предусматривается их вынос из-под проезжей части магистральных улиц.
8.9.5. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стеснённых условиях предусматривается сооружение переходных коллекторов. Проектирование коллекторов осуществляется с учётом перспективы развития сетей.
8.9.6. Прокладка подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проездами, а также под тротуарами допускается соответствующими организациями при условии восстановления проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину, независимо от ширины траншеи.
Не допускается применение кирпича в конструкциях, подземных коммуникациях, расположенных под проезжей частью.
8.9.7. Эксплуатация подземных сетей допускается только после восстановления дорожных покрытий и элементов благоустройства.
8.9.8. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконструированных) улиц, скверов необходимо организациям, которые в предстоящем году будут осуществлять работы по строительству и реконструкции подземных сетей, в срок до 1 ноября предшествующего строительству года сообщить в Администрацию города Реутов о намеченных работах по прокладке коммуникаций с указанием предполагаемых сроков производства работ.
8.9.9. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных работ, ликвидируются в полном объёме организациями, получившими разрешение на производство работ, в сроки, согласованные с Администрацией города Реутов.
8.9.10. До начала производства работ по разрытию необходимо:
8.9.10.1. Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой;
8.9.10.2. Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона организации.
Ограждение содержится в опрятном виде, при производстве работ вблизи проезжей части необходимо обеспечить видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток - обозначено красными сигнальными фонарями.
Ограждение выполняется сплошным и надёжным, предотвращающим попадание посторонних на стройплощадку.
На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи устраиваются мостики на расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга.
8.9.10.3. В случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением маршрутов пассажирского транспорта, помещать соответствующие объявления в печати с указанием сроков работ.
8.9.10.4. Оформлять при необходимости в установленном порядке и осуществлять снос или пересадку зеленых насаждений. В случае, когда при ремонте или реконструкции подземных коммуникаций возникает необходимость в сносе зеленых насаждений, высаженных после прокладки коммуникаций на расстоянии до них меньше допустимого, балансовая стоимость этих насаждений не возмещается.
8.9.11. Разрешение на производство работ хранится на месте работ и предъявляется по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за выполнением Правил эксплуатации.
8.9.12. В разрешении устанавливаются сроки и условия производства работ.
8.9.13. До начала земляных работ строительной организацией вызываются на место представители эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить на месте положение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме особые условия производства работ.
Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной организацией, производящей земляные работы.
8.9.14. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение коммуникаций необходимо составить соответствующий акт. При этом организация, ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных на топооснове.
8.9.15. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пределах траншеи необходимо разбирать и вывозить производителем работ в специально отведенное место.
Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальнейшей установки.
При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт необходимо немедленно вывозить.
При необходимости строительная организация может обеспечивать планировку грунта на отвале.
8.9.16. Траншеи под проезжей частью и тротуарами засыпаются песком и песчаным фунтом с послойным уплотнением и поливкой водой.
Траншеи на газонах необходимо засыпать местным грунтом с уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посевом травы.
8.9.17. Засыпка траншей и котлованов должна производиться в срок, указанный в разрешении (ордере) на производство земляных работ, с обязательным составлением акта при участии представителя органа, выдавшего разрешение.
Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые участки должны быть восстановлены в сроки, указанные в разрешении.
8.9.18. Не допускается засыпка траншеи до выполнения геодезической съёмки. Организацией, получившей разрешение на проведение земляных работ, до окончания работ производится геодезическая съёмка.
8.9.19. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.
8.9.20. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого уплотнения или иных нарушениях правил производства земляных работ составляется протокол для привлечения виновных лиц к административной ответственности. Хозяйствующие субъекты, производящие земляные работы, несут ответственность за несвоевременную сдачу траншеи под восстановление дорожных покрытий.
8.9.21. В случае аварии при производстве земляных, ремонтных и иных работ, исполнитель обязан своевременно вызывать на место производства работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения, а также своевременно известить об аварии дежурную службу Администрации города Реутов, организации, имеющие смежные с местом аварии территории.
8.9.22. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над подземными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-восстановительные работы, но в их результате появившиеся в течение 2 лет после проведения ремонтно-восстановительных работ, устраняются организациями, получившими разрешение на производство работ, в течение суток.
Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, ликвидируются организациями - владельцами коммуникаций либо на основании договора специализированным организациям за счёт владельцев коммуникаций.
8.9.23. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций по просроченным ордерам признаётся самовольным проведением земляных работ.
8.9.24. Строительные объекты и площадки, предприятия по производству строительных материалов в обязательном порядке должны оборудоваться пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта и подъездными дорогами, имеющими асфальтобетонное или железобетонное покрытие.
8.9.25. Для сбора и хранения мусора на строительной площадке должен быть установлен контейнер, для сбора и хранения строительных отходов - бункер-накопитель.
8.9.26. На территории строительной площадки не допускается не предусмотренное проектной документацией уничтожение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов деревьев и кустарника. Деревья, не подлежащие вырубке, должны быть огорожены щитами.
8.9.27. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном проектом организации строительства и производства работ.
8.9.28. Строительный мусор и грунт со строительных площадок должен вывозиться регулярно в специально отведенные для этого места, согласованные с Администрацией города Реутова.
8.9.29. Строительные материалы и изделия должны складироваться только в пределах огражденной площадки в соответствии с утвержденными проектом организации строительства и планом производства работ.
При необходимости складирования материалов и конструкций, а также устройства временного отвала грунта за пределами строительной площадки или за пределами ограждения места проведения ремонтных, аварийных и иных работ, места для этого определяются по согласованию с Администрацией города Реутов.
8.9.30 Ремонтно-строительные организации обязаны обеспечивать сдачу в эксплуатацию объектов после капитального ремонта или реконструкции с выполнением всех работ, предусмотренных проектом по благоустройству и озеленению территорий и приведению их в порядок.
8.9.31. Разборка подлежащих сносу строений должна производиться в сроки, установленные Администрацией города Реутов.
8.9.32. Площадка после сноса строений должна быть в 2-недельный срок спланирована и благоустроена.
8.9.33. При производстве работ запрещается:
1) повреждать существующие сооружения, зелёные насаждения и элементы благоустройства, приготовлять раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц;
2) производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц;
3) оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строительный мусор после окончания работ;
4) занимать излишнюю площадь под складирование, ограждение работ сверх установленных границ;
5) загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный проезд транспорта и движение пешеходов;
6) выезд автотранспорта со строительных площадок, мест производства аварийных, ремонтных и иных видов работ без очистки колес от налипшего грунта.
8.9.34. Вывоз отходов асфальтобетона при проведении дорожно-ремонтных работ производится организациями, проводящими работы, незамедлительно (в ходе работ), на остальных улицах и дворах - в течение суток. Временное складирование скола асфальта на газонах и участках с зелеными насаждениями запрещено.

8.10. Содержание наземных частей линейных сооружений и коммуникаций

8.10.1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, электросети, горячее водоснабжение и другие) и ливневая канализация должны находиться в исправном состоянии, а прилегающая к ним территория содержаться в чистоте.
8.10.2. Прилегающей территорией к наземным частям линейных сооружений и коммуникаций является земельный участок шириной не менее 3 метров в каждую сторону от наружной линии.
8.10.3. В случае проведения ремонта инженерных коммуникаций размер прилегающей территории может быть увеличен по решению Администрации города Реутов. 
8.10.4. Не допускается повреждение наземных частей смотровых и дождеприёмных колодцев, линий теплотрасс, газо-, топливо-, водопроводов, линий электропередачи и их изоляции, иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций.
8.10.5. Не допускается отсутствие, загрязнение или неокрашенное состояние ограждений, люков смотровых и дождеприёмных колодцев, отсутствие наружной изоляции наземных линий теплосети, газо-, топливо- и водопроводов и иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций, отсутствие необходимого ремонта или несвоевременное проведение профилактических обследований указанных объектов, их очистки, покраски.
8.10.6. Водоотводные сооружения, принадлежащие юридическим лицам, обслуживаются дорожными службами или иными структурными подразделениями соответствующих организаций. Извлечение осадков из смотровых и дождеприёмных колодцев производится хозяйствующими субъектами, эксплуатирующими эти сооружения.
8.10.7. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоёмы), расположенным на обслуживаемой территории.
8.10.8. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации внутриквартальных и домовых сетей физическим и юридическим лицам запрещается:
1) открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на магистралях водопровода, канализации, теплотрасс;
2) производить какие-либо работы на данных сетях без разрешения эксплуатирующих организаций;
3) возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного и временного характера, заваливать трассы инженерных коммуникаций строительными материалами, мусором и т.п.;
4) оставлять колодцы неплотно закрытыми и закрывать разбитыми крышками;
5) отводить поверхностные воды в систему канализации;
6) пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;
7) производить забор воды от уличных колонок с помощью шлангов;
8) производить разборку колонок;
9) при производстве земляных и дорожных работ на улицах и внутриквартальных территориях сбивать люки и засыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций, при асфальтировании - покрывать их асфальтом.
8.10.9. В зимний период ответственные хозяйствующие субъекты и физические лица должны расчищать места нахождения пожарных гидрантов и обеспечивать указатели их расположения. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии и в зимний период должны быть утеплены.
8.10.10. Ночное время - период с 23 до 7 часов. 
На территории города Реутов запрещается проведение земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных и иных видов работ в ночное время, если такие работы нарушают или могут нарушить тишину и покой граждан за исключением аварийных работ.

8.11. Содержание животных в городском округе Реутов

8.11.1. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.
8.11.2. Не допускается содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов.
8.11.3. Необходимо осуществлять отлов собак и кошек, независимо от породы и назначения (в том числе и имеющих ошейник с номерным знаком), находящихся на улицах или в иных общественных местах без сопровождающего лица.
8.11.4. Отлов бродячих животных производится только специализированными организациями.
8.11.5. Правила содержания домашних животных на территории городского округа Реутов устанавливается Советом депутатов города Реутов.

8.12. Особые требования к доступности городской среды

8.12.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания предусматривается их доступность для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов.
8.12.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, осуществляется при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией.

8.13. Праздничное оформление территории

8.13.1. Праздничное оформление территории городского округа Реутов выполняется по решению Администрации города Реутов на период проведения государственных и городских праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.
Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках концепции праздничного оформления территории городского округа Реутов.
8.13.2. Работы, связанные с проведением общегородских торжественных и праздничных мероприятий, осуществляются организациями самостоятельно за счёт собственных средств, а также по договорам с Администрацией города Реутов в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа Реутов.
8.13.3. Праздничное оформление включает: вывеску национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.
8.13.4. Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемыми Администрацией города Реутов.
8.13.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается  снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.
Раздел 9. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ И ПРАВИЛ 

9.1. Контроль за соблюдением Норм и Правил возлагаются на сотрудников Главного управления государственного административно-технического надзора по городу Реутов. Порядок привлечения к ответственности лиц, нарушающих Нормы и правила осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, законодательством Московской области.

Приложение N 1
к Нормам и Правилам
по благоустройству территории
городского округа Реутов

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Таблица 1. Размещение дождеприёмных колодцев
в лотках проезжих частей улиц и проездов

┌────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│Уклон проезжей части улицы, │Расстояние между дождеприёмными колодцами, м│
│         промилле           │                                            │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│            До 4            │                     50                     │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│           5 - 10           │                  60 - 70                   │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│          10 - 30           │                  70 - 80                   │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│          Свыше 30          │                Не более 60                 │
├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤
│Примечание 1 - Пропускная способность одной  горизонтальной  водоприемной│
│решетки определяется по формуле: при Н <= 1,33 W/I Q = 1/5  IH  куб. м/с,│
│при  Н >= 1,33  W/I Q = 2W H  куб. м/с,  где:  H - полный  напор,  равный│
│Н + V/2; H  - глубина потока  воды  на подходе к решетке, м; V - скорость│
│ 1        1                                                              │
│подхода воды, м/с; W - площадь всех отверстий решётки, кв. м;  I -  длина│
│водосливного фронта,  м,  равная  периметру  решётки,  а  при  примыкании│
│решетки одной стороной к бортику лотка - сумма длин трех ее сторон.      │
│                                                                         │
│Примечание 2 - в  населенных  пунктах  с  дождливым  климатом  расстояния│
│могут уточняться на основании местных данных метеонаблюдений.            │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 2. Размеры комов, ям, траншей для посадки
деревьев и кустарников

┌────────────────┬─────┬─────┬─────────────────┬─────┬──────┬─────────────┐
│  Наименование  │Объем│ Ед. │     Размер      │Объем│Площ. │   Расход    │
│    посадок     │кома,│изм. │ посадочных ям,  │ямы, │ ямы, │растительной │
│                │куб. │     │        м        │куб. │кв. м │  земли при  │
│                │  м  │     │                 │  м  │      │   замене    │
│                │     │     │                 │     │      ├──────┬──────┤
│                │     │     │                 │     │      │ 50%  │ 100% │
├────────────────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│Саженцы без     │     │     │                 │     │      │      │      │
│кома: хвойные   │  -  │ шт. │ 1,0 x 1,0 x 0,8 │0,63 │ 0,79 │ 0,25 │0,565 │
│лиственные      │  -  │ шт. │ 0,7 x 0,7 x 0,6 │0,27 │ 0,38 │ 0,11 │0,241 │
│Для деревьев с  │     │     │                 │     │      │      │      │
│комом:          │     │     │                 │     │      │      │      │
│0,8 x 0,8 x 0,5 │0,25 │ шт. │1,5 x 1,5 x 0,85 │1,50 │ 1,76 │ 0,48 │ 1,08 │
│1,0 x 1,0 x 0,6 │ 0,6 │ шт. │1,9 x 1,9 x 0,85 │3,07 │ 3,61 │ 0,99 │ 2,23 │
│1,3 x 1,3 x 0,6 │1,01 │ шт. │2,2 x 2,2 x 0,85 │4,11 │ 4,84 │ 1,24 │ 2,97 │
│1,5 x 1,5 x 0,6 │1,46 │ шт. │2,4 x 2,4 x 0,85 │5,18 │ 5,76 │ 1,49 │ 3,35 │
│1,7 x 1,7 x 0,6 │1,88 │ шт. │2,6 x 2,6 x 0,85 │6,08 │ 6,76 │ 1,68 │ 3,79 │
│2,0 x 2,0 x 0,6 │3,20 │ шт. │2,9 x 2,9 x 1,05 │8,83 │ 8,41 │ 2,25 │ 5,06 │
├────────────────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│Кустарники:     │     │     │                 │     │      │      │      │
│Однорядн. живая │  -  │п. м.│    0,5 x 0,5    │0,25 │ 0,5  │ 0,1  │0,225 │
│изгородь б/кома │     │     │                 │     │      │      │      │
│Двухрядн. живая │     │п. м.│    0,7 x 0,7    │0,35 │ 0,7  │ 0,14 │0,315 │
│изгородь б/кома │     │     │                 │     │      │      │      │
├────────────────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│Кустарники в    │  -  │ шт. │    0,5 x 0,5    │0,14 │ 0,29 │0,057 │0,127 │
│группах б/кома  │     │     │                 │     │      │      │      │
│Для кустарников │     │     │                 │     │      │      │      │
│с комом:        │     │     │                 │     │      │      │      │
│Д - 0,5 Н - 0,4 │0,08 │ шт. │   1,0 x 0,65    │0,51 │ 0,79 │ 0,17 │ 0,39 │
│Д - 0,8 Н - 0,5 │0,25 │ шт. │   1,5 x 0,85    │1,50 │ 1,76 │ 0,48 │ 1,08 │
│Д - 1,0 Н - 0,6 │ 0,6 │ шт. │1,9 x 1,9 x 0,85 │3,07 │ 3,61 │ 0,99 │ 2,23 │
└────────────────┴─────┴─────┴─────────────────┴─────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица 3. Максимальное количество деревьев и кустарников
на 1 га озелененной территории

                                                                                                     Количество штук
┌──────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┐
│        Типы объектов         │        Деревья         │   Кустарники    │
├──────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────┤
│                Озелененные территории общего пользования                │
├──────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┤
│Парки общегородские и районные│       120 - 170        │   800 - 1000    │
├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
│Скверы                        │       100 - 130        │   1000 - 1300   │
├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
│Бульвары                      │       200 - 300        │   1200 - 1300   │
├──────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────┤
│              Озелененные территории на участках застройки               │
├──────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┤
│        Типы объектов         │        Деревья         │   Кустарники    │
├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
│Участки жилой застройки       │       100 - 120        │    400 - 480    │
├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
│Участки детских садов и яслей │       160 - 200        │    640 - 800    │
├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
│Участки школ                  │       140 - 180        │    560 - 720    │
├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
│Спортивные комплексы          │       100 - 130        │    400 - 520    │
├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
│Больницы и лечебные учреждения│       180 - 250        │   720 - 1000    │
├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
│Участки промышленных          │     150 - 180 <*>      │    600 - 720    │
│предприятий                   │                        │                 │
├──────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────┤
│            Озелененные территории специального назначения               │
├──────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┤
│Улицы, набережные <**>        │       150 - 180        │    600 - 720    │
├──────────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────┤
│Санитарно-защитные зоны       │В зависимости от процента озеленения зоны │
│                              │                  <***>                   │
├──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│<*> В зависимости от профиля предприятия.                                │
│<**> На 1 км при условии допустимости насаждений.                        │
│<***> В соответствии с п. 2.28 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031.                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 4. Доля цветников на озелененных территориях
объектов рекреации

В процентах
Виды объектов рекреации   	Удельный вес цветников <*> от площади   
озеленения объектов            	
Парки                        	2,0 - 2,5                 	
Сады                         	2,5 - 3,0                 	
Скверы                       	4,0 - 5,0                 	
Бульвары                     	3,0 - 4,0                 	
<*> В том числе не менее половины от площади цветника необходимо            
формировать из многолетников.                                            	

Таблица 5. Обеспеченность озелененными территориями
участков общественной, жилой, производственной застройки

В процентах
Территории участков         
общественной, жилой,         
производственной застройки      	Территории озеленения       	
Участки детских садов-яслей          	Не менее 50            	
Участки школ                         	Не менее 40            	
Участки больниц                      	50 - 65              	
Участки культурно-просветительных    
учреждений                           	20 - 30              	
Участки территории ВУЗов             	30 - 40              	
Участки техникумов                   	Не менее 40            	
Участки профтехучилищ                	Не менее 40            	
Участки жилой застройки              	40 - 60              	
Участки производственной застройки   	10 - 15 <*>            	
<*> В зависимости от отраслевой направленности производства.             	

Таблица 6. Ожидаемый уровень снижения шума

Полоса зеленых насаждений      	Ширина    
полосы, м   	Снижение   
уровня звука 
L Азел в дБА 	
Однорядная или шахматная посадка           	10 - 15    	4 - 5     	
То же                                      	16 - 20    	5 - 8     	
Двухрядная при расстояниях между  рядами  3
- 5 м; ряды аналогичны однорядной посадке  	21 - 25    	8 - 10    	
Двух- или трехрядная при расстояниях  между
рядами  3  м;  ряды  аналогичны  однорядной
посадке                                    	26 - 30    	10 - 12    	
Примечание  -  В   шумозащитных   насаждениях   необходимо   подбирать
сочетания следующих деревьев  и   кустарников: клен   остролистный,   вяз
обыкновенный, липа мелколистная, тополь бальзамический,  клен  татарский,
спирея калинолистная, жимолость татарская, дерен  белый,  акация  желтая,
боярышник сибирский                                                      	

Таблица 7. Виды растений в различных категориях насаждений

Название растений 	Нормы к использованию в следующих категориях  
насаждений                      	
	садов, 
парков 	скверов, 
бульваров 	улиц и  
дорог  	внутри-     
квартальных 	специальных	
1         	2    	3     	4    	5      	6     	
Деревья                                 	
Ель колючая       	+    	+     	-    	-      	+     	
Лиственница       
русская           	+    	+     	-    	+      	+     	
Туя западная      	+    	+     	+ только 
ул., с  
огр.   	+      	+     	
Белая акация      	+    	+     	-    	+      	+     	
Береза повислая   	+    	+     	+ только 
ул., с  
огр.   	+      	+     	
Боярышник         
даурский          	+    	+     	+    	+      	-     	
Боярышник колючий 	+    	+     	+    	+      	+     	
Боярышник         
кроваво-красный   	+    	+     	+    	-      	-     	
Боярышник         
Максимовича       	+    	+     	-    	-      	-     	
Боярышник         
полумягкий        	+    	+     	+    	+      	+     	
Боярышник         
приречный         	+    	+     	+    	+      	+     	
Вишня             
обыкновенная      	+    	+     	-    	+      	-     	
Вяз гладкий       	+    	+     	+    	+      	+     	
Вяз приземистый   	+    	+     	-    	+      	+     	
Груша             
обыкновенная      	+    	+     	+ маг. с 
огр.   	+      	+     	
Груша уссурийская 	+    	+     	-    	+      	+     	
Дуб        красный
(северный)        	+    	+     	-    	+      	+     	
Дуб черешчатый    	+    	+     	-    	+ с огр.  	+     	
Жостер            
слабительный      	+    	+     	-    	+      	+     	
Ива белая         	+    	+ бульв. с
огр.   	+ только 
ул.   	+      	+     	
Ива ломкая        	+    	+ с огр. 	-    	-      	-     	
Ива   ломкая   (ф.
шаровидная)       	+    	+     	+    	+      	+     	
Клен Гиннала      	+    	+     	+ с огр. 	+      	+     	
Клен  остролистный
и его формы       	+    	+ с огр. 	+ с огр. 	+      	+     	
Клен серебристый  	+    	+ бульв. с
огр.   	-    	+      	+     	
Клен татарский    	+    	+     	+    	+      	+     	
Конский     каштан
обыкновенный      	+    	+ с огр. 	+ с огр. 	+      	+     	
Липа голландская  	+    	+     	+    	+      	+     	
Липа мелколистная 	+    	+ с огр. 	+ с огр. 	+      	+     	
Липа крупнолистная	+    	+ с огр. 	+ с огр. 	+      	+     	
Лох узколистный   	+    	+ с огр. 	-    	+      	+     	
Орех маньчжурский 	+    	+ бульв. с
огр.   	-    	+      	+     	
Рябина гибридная  	+    	+ с огр. 	-    	+      	+     	
Рябина            
обыкновенная      	+    	+ огр.  	+ с огр. 	+      	+     	
Рябина            
обыкновенная   (ф.
плакучая)         	+    	+ с огр. 	+ (только
для улиц)	+      	+     	
Тополь            
бальзамический    	-    	+ с огр. 	+ с огр. 	+      	+ с огр. 	
Тополь белый      	+    	+ бульв. с
огр.   	+ только 
ул., с  
огр.   	+      	+     	
Тополь берлинский 	+    	+     	+    	+      	+     	
Тополь канадский  	+    	+     	+    	+      	+     	
Тополь китайский  	+    	+ бульв. с
огр.   	+ только 
ул.   	+      	+     	
Тополь   советский
(ф. пирамидальный)	+    	+     	+    	+      	+     	
Тополь черный     	+ с огр.	-     	-    	+ с огр.  	+ с огр. 	
Черемуха Маака    	+    	+ с огр. 	-    	+      	+     	
Черемуха          
обыкновенная      	+    	+     	-    	+ с огр.  	+ с огр. 	
Яблоня домашняя   	-    	+ с огр. 	-    	-      	-     	
Яблоня            
Недзведского      	+    	+     	-    	-      	-     	
Яблоня ягодная    	+    	+     	-    	-      	-     	
Ясень             
пенсильванский    	+    	+     	+    	+      	+     	
Ясень             
обыкновенный      	+    	+     	+ с огр. 	+      	+     	
Кустарники                                	
Барбарис          
обыкновенный      	+    	+ с огр. 	-    	+      	+     	
Барбарис          
обыкновенный   (ф.
пурпурный)        	+    	+     	+ с огр. 	+      	+     	
Барбарис Тунберга 	+    	+     	+    	+      	+     	
Бирючина          
обыкновенная      	+    	+     	-    	+      	+     	
Вишня войлочная   	+    	+     	+ с огр. 	+      	+     	
Дерен белый       	+    	+     	-    	+      	+     	
Карагана          
древовидная       
(желтая акация)   	+    	-     	-    	+      	+     	
Карагана          
кустарник         	+    	+     	+    	+      	+     	
Кизильник         
обыкновенный      	+    	+     		+      	+     	
Жимолость         
(различные виды)  	+    	+ с огр. 	+ с огр. 	+      	+     	
Ирга    (различные
виды)             	+    	+ с огр. 	-    	+      	+     	
Калина гордовина  	+    	+ с огр. 	+ с огр. 	+      	+     	
Калина            
обыкновенная      	+    	+ бульв. 
с огр.  	-    	+      	+     	
Кизильник         
блестящий         	+    	+     	+    	+      	+     	
Пузыреплодник     
калинолистный     				+      	+     	
Роза    (различные
виды)             	+    	+     	-    	+ с огр.  	+     	
Сирень венгерская 	+    	+ с огр. 	+ с огр. 	+      	+     	
Сирень            
обыкновенная      	+    	+ с огр. 	+ с огр. 	+      	+     	
Смородина         
альпийская        	+    	+     	+    	+      	+     	
Смородина         
золотистая        	+    	+ с огр. 	-    	+      	+     	
Снежноягодник     
белый             	+    	+ с огр. 	+ с огр. 	+      	+     	
Спирея  (различные
виды)             	+    	+     	+ с огр. 	+      	+     	
Форзичия          	+    	+ с огр. 	+ с огр. 	+      	+     	
Чубушник венечный 	+    	+ с огр. 	-    	+      	+     	
Лианы                                  	
Девичий виноград  	+    	+     	-    	+      	+     	
Примечания - сокращения в таблице: с огр. - с ограничением; скв. -       
сквер, ул. - улицы, бульв. - бульвар.                                    	

Таблица 7.1. Виды растений, нормы для крышного
и вертикального озеленения 

Наименование растения   	Вид озеленения                	
	крышное        	вертикальное     	
	стацион. 	мобильное  	стацион.	мобильное  	
1             	2    	3      	4    	5      	
Травы                                	
Очиток белый               	+    	-      	-   	-      	
Очиток гибридный           	+    	-      	-   	-      	
Очиток едкий               	+    	-      	-   	-      	
Очиток шестирябый          	+    	-      	-   	-      	
Пырей бескорневой          	+    	+      	-   	-      	
Кусты <*>                            	
Айва японская              	-    	+      	-   	-      	
Акация желтая              	-    	+      	-   	-      	
Барбарис Тунберга          	-    	+      	-   	-      	
Дерен белый                	-    	+      	-   	-      	
Калина Городовина          	-    	+      	-   	-      	
Можжевельник казацкий      	-    	+      	-   	-      	
Рододендрон даурский       	-    	+      	-   	-      	
Сирень венгерская          	-    	+      	-   	-      	
Сирень обыкновенная        	-    	+      	-   	-      	
Спирея (разл. виды)        	-    	+      	-   	-      	
Лианы древесные                          	
Актинидия Аргута           	-    	-      	+    	+      	
Виноград амурский          	-    	-      	+    	+      	
Виноград пятилист.         	-    	-      	+    	+      	
Древогубец круглол.        	-    	-      	+    	+      	
Жасмин лекарствен.         	-    	-      	+    	+      	
Жимолость вьющаяся         	-    	-      	+    	+      	
Жимолость Брауна           	-    	-      	+    	+      	
Жимолость каприфоль        	-    	-      	+    	+      	
Жимолость сизая            	-    	-      	+    	+      	
Жимолость Тельмана         	-    	-      	+    	+      	
Жимолость шорохов.         	-    	-      	+    	+      	
Лимонник китайский         	-    	-      	+    	+      	
Роза многоцветковая        	-    	-      		+      	
Лианы травянистые                        	
Горошек душистый           	-    	+      	-    	+      	
Ипомея трехцветная         	-    	-      	+    	+      	
Клематис, ломонос          	-    	-      	+    	+      	
Клематис тангутский        	-    	-      	+    	+      	
Княжник сибирский          	-    	-      	+    	+      	
Луносемянник даур.         	-    	-      	+    	+      	
Настурция большая          	+    	+      	-    	+      	
Тыква мелкоплодная         	-    	-      	+    	+      	
Фасоль огненно-крас.       	-    	-      	+    	+      	
Хмель обыкновенный         	-    	-      	+    	+      	
Деревья <*>                           	
Бархат амурский            	+    	+      	-   	-      	
Груша обыкновенная         	+    	+      	-   	-      	
Ель колючая                	+    	+      	-   	-      	
Лиственница сибирс.        	+    	+      	-   	-      	
Рябина обыкновенная        	+    	+      	-   	-      	
Черемуха Маака             	+    	+      	-   	-      	
Туя западная               	+    	+      	-   	-      	
Яблоня сибирская           	+    	+      	-   	-      	

Таблица 8. Параметры и требования для сортировки
крупномерных деревьев

┌─────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Наименование │             Требования              │     Сортировка      │
├─────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Крупномерные │Кр. д.  должны  быть   предварительно│Сортировка           │
│деревья   <*>│пересажены   два   раза   или    быть│осуществляется     по│
│(Кр.     д.),│приведены в равноценное  состояние  с│обхвату ствола (см): │
│пересаженные │помощью соответствующих  агроприемов.│                     │
│дважды       │Независимо   от    мероприятий    они│    8 - 10 <**>,     │
│(2 x Пер)    │обозначаются  как  "пересаженные  два│    10 <**> - 12     │
│             │раза".  Они  должны   соответствовать│                     │
│             │одному из сортов, иметь прямой  ствол│Количество   растений│
│             │не менее 180 см в высоту и выраженный│при транспортировке в│
│             │центральный   побег   внутри    кроны│пучках: не более 5   │
│             │(исключения: шарообразная и  плакучая│                     │
│             │формы). Кр. д. должны выращиваться на│                     │
│             │одном   месте   не   менее    четырех│                     │
│             │вегетационных     периодов      после│                     │
│             │последней пересадки                  │                     │
├─────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Крупномерные │Кр. д.,  пересаженные  трижды, должны│Сортировка           │
│деревья,     │выращиваться на одном месте не  менее│осуществляется     по│
│пересаженные │четырех вегетационных периодов  после│обхвату ствола (см): │
│трижды       │последней  пересадки.  Высота  ствола│                     │
│(3  x   Пер),│должна составлять не  менее  200  см.│  10 - 12, 12 - 14,  │
│крупномерные │Дальнейшее  удаление  сучьев   должно│  14 - 16, 16 - 18,  │
│деревья,     │происходить   соответственно    виду,│  18 - 20, 20 - 25   │
│пересаженные │недопустимы  мутовчатое  разветвление│и далее с интервалом │
│четыре   раза│или раздвоение (исключения:  прививка│  5 см, при обхвате  │
│и более      │в  штамб,  шарообразная  и   плакучая│   более 50 см - с   │
│             │форма кроны). Крона должна  регулярно│  интервалом 10 см.  │
│             │подрезаться. Последняя стрижка должна│                     │
│             │быть  проведена   не  позднее  чем  в│В   зависимости    от│
│             │предпоследний  вегетационный   период│вида,     сорта     и│
│             │(исключением  может  быть,  например,│размеров  могут  быть│
│             │Робиния    псевдоакация).     Стрижка│указаны              │
│             │проводится по  годичному  приросту  в│дополнительные данные│
│             │установленные сроки.  Поставляются  с│по  общей  высоте   и│
│             │комом,  упакованным  в  мешковину   и│ширине кроны.        │
│             │металлическую     сетку     или     в│Ширина кроны в см:   │
│             │контейнерах                          │60 - 100, 100 -  150,│
│             │                                     │150 - 200, 200 - 300,│
│             │                                     │300 - 400, 400 - 600 │
│             │                                     │Общая высота в см:   │
│             │                                     │выше   300    см    с│
│             │                                     │интервалом 100 см    │
│             │                                     │выше   500    см    с│
│             │                                     │интервалом 200 см    │
│             │                                     │выше   900    см    с│
│             │                                     │интервалом 300 см.   │
│             │                                     │Количество  пересадок│
│             │                                     │дается у  растений  с│
│             │                                     │комом в металлической│
│             │                                     │сетке (4 x Пер,      │
│             │                                     │5 x Пер и т.д.)      │
├─────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Аллейные     │Аллейные      деревья      -      это│Сортировка           │
│деревья  (Кр.│высокоствольные  деревья,  у  которых│осуществляется    как│
│д.        для│обрезаются  ветви,   выступающие   за│для Кр. д. (3 x Пер) │
│озеленения   │пределы  кроны.  У  них  должен  быть│                     │
│улиц)        │прямой  ствол,  а   удаление   сучьев│                     │
│             │проведено   до   начала    последнего│                     │
│             │вегетационного    периода.     Высота│                     │
│             │ствола: при обхвате до 25 см не менее│                     │
│             │220 см при обхвате  более  25  см  не│                     │
│             │менее 250 см                         │                     │
├─────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Кр.   д.    с│Так как у них  нет  прямых  приростов│Сортировка           │
│шарообразной │ствола в крону,  они  выращиваются  с│осуществляется    как│
│и    плакучей│различной длиной штамба              │для Кр. д. (3 x Пер) │
│формой кроны │                                     │                     │
├─────────────┴─────────────────────────────────────┴─────────────────────┤
│<*> Крупномерные деревья (Кр. д.) - это древесные растения с четкой      │
│границей между стволом и кроной.                                         │
│<**> При пограничных значениях интервала посадочный материал необходимо  │
│относить к низшей группе показателей (например: при обхвате ствола 10 см │
│- к интервалу 8 - 10 см, а не 10 - 12 см)                                │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 9. Комплексное благоустройство территории
в зависимости от рекреационной нагрузки

Рекреаци-
онная    
нагрузка,
чел./га  	Режим пользования территорией  
посетителями          	Мероприятия благоустройства и 
озеленения          	
До 5	свободный	пользование 
всей территорией 		
5 - 25	Средне-
регулируемый	Движение 
преимущественно  
по       дорожно-
тропиночной      
сети.    Допускается
пользование      
полянами        и
лужайками     при
условии          
специального     
систематического 
ухода за ними    	Организация      дорожно-
тропиночной сети плотностью  5
- 8 %, прокладка экологических
троп                          	
26 - 50			Организация      дорожно-
тропиночной сети плотностью 12
-         15%,       прокладка
экологических  троп,  создание
на опушках  полян  буферных  и
почвозащитных         посадок,
применение    устойчивых     к
вытаптыванию видов травянистой
растительности,       создание
загущенных   защитных    полос
вдоль         автомагистралей,
пересекающих      лесопарковый
массив   или   идущих    вдоль
границ                        	
51 - 100	Строго-
регулируемый	Движение 
только         по
дорожкам        и
аллеям. Отдых  на
специально       
оборудованных    
площадках,       
интенсивный  уход
за  насаждениями,
в     т.ч.     их
активная  защита,
вплоть         до
огораживания     	Функциональное           
зонирование    территории    и
организация           дорожно-
тропиночной сети плотностью не
более  20 - 25%,  буферных   и
почвозащитных          посадок
кустарника,           создание
загущенных   защитных    полос
вдоль границ  автомагистралей.
Организация        поливочного
водопровода      (в       т.ч.
автоматических систем полива и
орошения),  дренажа,  ливневой
канализации,         наружного
освещения,    а    в    случае
размещения парковых  зданий  и
сооружений  -  водопровода   и
канализации,   теплоснабжения,
горячего        водоснабжения,
телефонизации.       Установка
мусоросборников,     туалетов,
МАФ                           	
более
100			Организация      дорожно-
тропиночной     сети     общей
плотностью  30  -  40%  (более
высокая   плотность    дорожек
ближе  к  входам  и  в   зонах
активного   отдыха),   уровень
благоустройства    как     для
нагрузки  51  -  100  чел./га,
огораживание    участков     с
ценными  насаждениями  или   с
растительностью         вообще
декоративными оградами        	
Примечание. В случае невозможности предотвращения              
превышения нагрузок необходимо предусматривать формирование           
нового объекта рекреации в зонах доступности (таблица 11).         	

Таблица 10. Ориентировочный уровень предельной
рекреационной нагрузки

┌─────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────────┐
│ Тип рекреационного  │      Предельная      │    Радиус обслуживания     │
│ объекта населенного │    рекреационная     │населения (зона доступности)│
│       пункта        │   нагрузка - число   │                            │
│                     │    единовременных    │                            │
│                     │посетителей в среднем │                            │
│                     │ по объекту, чел./га  │                            │
├─────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────┤
│     Сад             │     Не более 100     │        400 - 600 м         │
├─────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────┤
│     Парк            │     Не более 300     │        1,2 - 1,5 км        │
│(многофункцион.)     │                      │                            │
├─────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────┤
│     Сквер, бульвар  │     100 и более      │        300 - 400 м         │
├─────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────────┤
│   Примечания:                                                           │
│   1. На территории объекта  рекреации  могут  быть   выделены   зоны   с│
│различным уровнем предельной рекреационной нагрузки.                     │
│   2. Фактическая   рекреационная    нагрузка    определяется   замерами,│
│ожидаемая - рассчитывается по формуле: R = Ni/Si, где R  -  рекреационная│
│нагрузка, Ni - количество посетителей объектов рекреации,  Si  -  площадь│
│рекреационной   территории.    Количество    посетителей,    одновременно│
│находящихся на территории  рекреации, необходимо  принимать 10  -  15%   │
│от  численности  населения,  проживающего  в  зоне  доступности   объекта│
│рекреации.                                                               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 11. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема

В миллиметрах
Уклон пандуса (соотношение)     	Высота подъема           	
От 1:8 до 1:10           	75                 	
От 1:10,1 до 1:12          	150                 	
От 1:12,1 до 1:15          	600                 	
От 1:15,1 до 1:20          	760                 	

ИГРОВОЕ И СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 12. Состав игрового и спортивного оборудования
в зависимости от возраста детей

┌───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│    Возраст    │      Назначение      │     Игровое и      │
│               │     оборудования     │    физкультурное оборудование    │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│    Дети       │    А) Для тихих  игр,│    - песочницы                   │
│преддошкольного│тренировки            │                                  │
│возраста       │усидчивости,          │                                  │
│(1 - 3 г.)     │терпения,     развития│                                  │
│               │фантазии:             │                                  │
│               │    Б) Для  тренировки│    -      домики,       пирамиды,│
│               │лазания,       ходьбы,│гимнастические    стенки,    бумы,│
│               │перешагивания,        │бревна, горки                     │
│               │подлезания,           │    - кубы деревянные 20  x  40  x│
│               │равновесия:           │15 см;                            │
│               │                      │    - доски  шириной  15,  20,  25│
│               │                      │см, длиной  150,  200  и  250  см;│
│               │                      │доска  деревянная  -  один   конец│
│               │                      │приподнят на высоту 10 - 15 см;   │
│               │                      │- горка с  поручнями,  ступеньками│
│               │                      │и  центральной  площадкой,   длина│
│               │                      │240   см,   высота   48   см    (в│
│               │                      │центральной     части),     ширина│
│               │                      │ступеньки - 70 см;                │
│               │                      │    -  лестница-стремянка,  высота│
│               │                      │100 или 150 см,  расстояние  между│
│               │                      │перекладинами - 10 и 15 см.       │
│               ├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│               │    В) Для  тренировки│    - качели и качалки.           │
│               │вестибулярного        │                                  │
│               │аппарата,   укрепления│                                  │
│               │мышечной       системы│                                  │
│               │(мышц спины, живота  и│                                  │
│               │ног),                 │                                  │
│               │совершенствования     │                                  │
│               │чувства    равновесия,│                                  │
│               │ритма, ориентировки  в│                                  │
│               │пространстве:         │                                  │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│    Дети       │    А) Для обучения  и│    - пирамиды с  вертикальными  и│
│дошкольного    │совершенствования     │горизонтальными перекладинами;    │
│возраста (3 - 7│лазания:              │    -      лестницы      различной│
│лет)           │                      │конфигурации,    со    встроенными│
│               │                      │обручами, полусферы;              │
│               │                      │    - доска деревянная  на  высоте│
│               │                      │10 -  15  см  (устанавливается  на│
│               │                      │специальных подставках).          │
│               ├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│               │    Б)  Для   обучения│    - бревно со стесанным  верхом,│
│               │равновесию,           │прочно  закрепленное,  лежащее  на│
│               │перешагиванию,        │земле, длина 2,5 - 3,5 м, ширина  │
│               │перепрыгиванию,       │20 - 30 см;                       │
│               │спрыгиванию:          │    - бум  "Крокодил",  длина  2,5│
│               │                      │м, ширина 20 см, высота 20 см;    │
│               │                      │    -    гимнастическое    бревно,│
│               │                      │длина горизонтальной части 3,5  м,│
│               │                      │наклонной - 1,2 м,  горизонтальной│
│               │                      │части  30  или  50   см,   диаметр│
│               │                      │бревна - 27 см;                   │
│               │                      │    -   гимнастическая   скамейка,│
│               │                      │длина 3 м, ширина 20  см,  толщина│
│               │                      │3 см, высота 20 см.               │
│               ├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│               │    В) Для обучения   │    - горка с поручнями,  длина  2│
│               │вхождению,    лазанью,│м, высота 60 см;                  │
│               │движению            на│    - горка с лесенкой  и  скатом,│
│               │четвереньках,         │длина  240,   высота   80,   длина│
│               │скатыванию:           │лесенки и ската -  90  см,  ширина│
│               │                      │лесенки и ската - 70 см           │
│               ├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│               │    Г)  Для   обучения│    -    гимнастическая    стенка,│
│               │развитию         силы,│высота 3  м,  ширина  пролетов  не│
│               │гибкости,  координации│менее 1 м, диаметр  перекладины  -│
│               │движений:             │22    мм,     расстояние     между│
│               │                      │перекладинами - 25 см;            │
│               │                      │    - гимнастические столбики     │
│               ├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│               │    Д)  Для   развития│    -  стойка   с   обручами   для│
│               │глазомера,    точности│метания в цель, высота 120  -  130│
│               │движений,    ловкости,│см, диаметр обруча 40 - 50 см;    │
│               │для  обучения  метанию│    - оборудование для  метания  в│
│               │в цель:               │виде  "цветка",  "петуха",   центр│
│               │                      │мишени расположен  на  высоте  120│
│               │                      │см  (мл. дошк.) -  150  -  200  см│
│               │                      │(ст. дошк.);                      │
│               │                      │    -  кольцебросы   -   доска   с│
│               │                      │укрепленными колышками высотой  15│
│               │                      │- 20 см,  кольцебросы  могут  быть│
│               │                      │расположены    горизонтально     и│
│               │                      │наклонно;                         │
│               │                      │    - мишени на щитах из  досок  в│
│               │                      │виде    четырех    концентрических│
│               │                      │кругов диаметром 20,  40,  60,  80│
│               │                      │см, центр мишени на высоте  110  -│
│               │                      │120  см   от   уровня   пола   или│
│               │                      │площадки,   круги    красятся    в│
│               │                      │красный (центр), салатный,  желтый│
│               │                      │и голубой;                        │
│               │                      │    - баскетбольные щиты, крепятся│
│               │                      │на     двух     деревянных     или│
│               │                      │металлических стойках  так,  чтобы│
│               │                      │кольцо находилось на  уровне  2  м│
│               │                      │от пола или поверхности площадки. │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│    Дети       │    Для         общего│    -    гимнастическая     стенка│
│школьного      │физического развития: │высотой не менее 3  м,  количество│
│возраста       │                      │пролетов 4 - 6;                   │
│               │                      │    -  разновысокие   перекладины,│
│               │                      │перекладина-эспандер           для│
│               │                      │выполнения  силовых  упражнений  в│
│               │                      │висе;                             │
│               │                      │    -     "рукоход"      различной│
│               │                      │конфигурации     для      обучения│
│               │                      │передвижению  разными   способами,│
│               │                      │висам, подтягиванию;              │
│               │                      │    -     спортивно-гимнастические│
│               │                      │комплексы - 5 -  6  горизонтальных│
│               │                      │перекладин, укрепленных на  разной│
│               │                      │высоте,   к   перекладинам   могут│
│               │                      │прикрепляться спортивные  снаряды:│
│               │                      │кольца, трапеции, качели, шесты  и│
│               │                      │др.;                              │
│               │                      │    -   сочлененные    перекладины│
│               │                      │разной высоты: 1,5 - 2,2  -  3  м,│
│               │                      │могут   располагаться   по   одной│
│               │                      │линии или в форме  букв  "Г",  "Т"│
│               │                      │или змейкой.                      │
├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│    Дети       │    Для      улучшения│    - спортивные комплексы;       │
│старшего       │мышечной         силы,│    - спортивно-игровые  комплексы│
│школьного      │телосложения и  общего│(микроскалодромы,   велодромы    и│
│возраста       │физического развития  │т.п.).                            │
└───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────────┘

Таблица 13. Требования к игровому оборудованию

Игровое    
оборудование  	Требования                        	
Качели	Высота  от  уровня  земли  до  сиденья   качелей   в
состоянии покоя должна быть не менее 350 мм  и  не  более
635 мм. Допускается не более двух сидений в  одной  рамке
качелей.  В  двойных  качелях  не  должны  использоваться
вместе сиденье для маленьких детей (колыбель)  и  плоское
сиденье для более старших детей.                         	
Качалки	Высота от земли до сиденья  в  состоянии  равновесия
должна быть 550 - 750 мм. Максимальный наклон сиденья при
движении  назад  и  вперед  -  не  более   20   градусов.
Конструкция качалки не  должна  допускать  попадание  ног
сидящего в ней ребенка  под  опорные  части  качалки,  не
должна иметь острых углов, радиус их  закругления  должен
составлять не менее 20 мм.                               	
Карусели	Минимальное расстояние от  уровня  земли  до  нижней
вращающейся конструкции карусели должно быть не менее  60
мм и не более  110  мм.  Нижняя  поверхность  вращающейся
платформы должна быть  гладкой.  Максимальная  высота  от
нижнего уровня карусели до ее верхней точки составляет  1
м.                                                       	
Горки	Доступ   к  горке  осуществляется  через   лестницу,
лазательную  секцию  или  другие  приспособления.  Высота
ската отдельно стоящей горки не должна  превышать  2,5  м
вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой
горки не менее 700  мм  и  не  более  950  мм.  Стартовая
площадка -  не  менее  300  мм  длиной  с  уклоном  до  5
градусов, но ширина площадки  должна  быть
равна  горизонтальной  проекции  участка  скольжения.  На
отдельно стоящей  горке  высота  бокового  ограждения  на
стартовой площадке должна быть  не  менее  0,15  м.  Угол
наклона  участка  скольжения  не  должен   превышать   60
градусов в любой точке. На конечном участке ската средний
наклон не должен превышать 10 градусов. Край ската  горки
должен подгибаться по направлению к земле с  радиусом  не
менее 50  мм  и  углом  загиба  не  менее  100  градусов.
Расстояние от края ската горки до земли  должно  быть  не
более 100 мм. Высота  ограждающего  бортика  на  конечном
участке при длине участка скольжения менее  1,5  м  -  не
более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м  -
не  более 350 мм.  Горка-тоннель должна иметь минимальную
высоту и ширину 750 мм.                                  	

Таблица 14. Минимальные расстояния безопасности
при размещении игрового оборудования

Игровое    
оборудование 	Минимальные расстояния                  	
Качели  	не менее 1,5 м в стороны от  боковых  конструкций  и
не менее 2,0 м вперед (назад) от крайних  точек  качели  в
состоянии наклона                                         	
Качалки 	не менее 1,0 м в стороны от  боковых  конструкций  и
не  менее  1,5  м  вперед  от  крайних  точек  качалки   в
состоянии наклона                                         	
Карусели 	не менее 2 м в стороны от боковых конструкций  и  не
менее  3  м  вверх  от  нижней   вращающейся   поверхности
карусели                                                  	
Горки   	не менее 1 м от боковых  сторон  и  2  м  вперед  от
нижнего края ската горки                                  	

ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ

Таблица 15. Расстояния посадки деревьев
в зависимости от категории улицы

В метрах
Категория улиц и дорог              	Расстояние от проезжей 
части до ствола    	
Магистральные улицы общегородского значения 	5 - 7         	
Магистральные улицы районного значения      	3 - 4         	
Улицы и дороги местного значения            	2 - 3         	
Проезды                                     	1,5 - 2        	
Примечание.    Наиболее   пригодные   виды     для    посадок:    липа
голландская, тополь канадский,  тополь  китайский  пирамидальный,  тополь
берлинский, клен татарский, клен ясенелистый, ясень  пенсильванский,  ива
ломкая шаровидная, вяз гладкий, боярышники, акация желтая.               	

Приложение N 2
к Нормам и Правилам
по благоустройству территории
городского округа Реутов

РАСЧЕТ ШИРИНЫ ПЕШЕХОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Расчет ширины тротуаров и других пешеходных коммуникаций необходимо производить по формуле:

, где

B - расчетная ширина пешеходной коммуникации, м;
 - стандартная ширина одной полосы пешеходного движения, равная 0,75 м;
N - фактическая интенсивность пешеходного движения в часы "пик", суммарная по двум направлениям на участке устройства пешеходной коммуникации, чел./час (определяется на основе данных натурных обследований);
k - коэффициент перспективного изменения интенсивности пешеходного движения (устанавливается на основе анализа градостроительного развития территории);
p - нормативная пропускная способность одной стандартной полосы пешеходной коммуникации, чел./час, которую необходимо определять по таблице:

Пропускная способность пешеходных коммуникаций

Человек в час
┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│              Элементы пешеходных коммуникаций              │ Пропускная │
│                                                            │способность │
│                                                            │   одной    │
│                                                            │   полосы   │
│                                                            │  движения  │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│    Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с      │         700│
│развитой торговой сетью                                     │            │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│    Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с      │         800│
│незначительной торговой сетью                               │            │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│    Тротуары в пределах зеленых насаждений улиц и дорог     │  800 - 1000│
│(бульвары)                                                  │            │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│    Пешеходные дороги (прогулочные)                         │   600 - 700│
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│    Пешеходные переходы через проезжую часть (наземные)     │ 1200 - 1500│
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│    Лестница                                                │   500 - 600│
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│    Пандус (уклон 1:10)                                     │         700│
├────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│    <*> Предельная пропускная способность,  принимаемая  при  определении│
│максимальных нагрузок, - 1500 чел./час.                                  │
│                                                                         │
│    Примечание.                                                          │
│    Ширина одной полосы пешеходного движения - 0,75 м.                   │

Приложение N 3
к Нормам и Правилам
по благоустройству территории
городского округа Реутов

ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ

Классификация городских почв

1. Почвенный покров в условиях муниципальных образований имеет различный генезис. В зависимости от типа почвы к ней применяются различные приёмы ее окультуривания перед использованием её в системе озеленения.
1.1. Естественные почвы - почвы, сформировавшиеся в соответствующих природных условиях и имеющие полный профиль (все генетические горизонты, соответствующие условиям их формирования).
1.2. Поверхностно преобразованные почвы - почвы, сформировавшиеся вследствие уничтожения либо замены насыпными незагрязненными грунтами генетических горизонтов верхней части профиля (до 40 см) естественных почв.
1.3. Урбанозёмы - почвы искусственного происхождения, созданные в процессе формирования среды городского округа Реутов. Различают следующие виды:
урбанозёмы - конструктозёмы - почвы, формирующиеся на специально отсыпанных грунтах со слоистой вертикальной структурой, задаваемой исходя из гидрогеологических условий, характера формируемых на них зеленых насаждений и положения в рельефе;
урбанозёмы - почвогрунты - почвы, формирующиеся на антропогенно нарушенных (с инородными включениями, нарушенным сложением и т.д.) грунтах, не подвергавшихся целенаправленной рекультивации на всю глубину корнеобитаемого слоя (до 1,5 метра) и имеющие гумуссированный горизонт (искусственно созданный, либо сформированный почвообразующими процессами in situ).
2. При формировании зелёных насаждений на территориях, нарушенных атропогенной деятельностью, на всем озеленяемом участке необходимо создать послойную толщу почвообразующего грунта, способную удовлетворить потребность растений в элементах питания, влаге и воздухе. При установлении наличия загрязнения почвенного покрова разной степени при проведении работ по созданию и реконструкции зелёных насаждений осуществляется его рекультивация в соответствии с уровнем и качественными параметрами загрязнения.
3. Под деревья и кустарники при их посадке делаются посадочные ямы, заполняемые плодородным грунтом. При формировании слоя почвообразующего грунта на территории, сложенной неблагоприятными для растений грунтами, его необходимо изолировать слоем тяжелых суглинков мощностью 0,5 м, выполняющим роль механического и сорбционного геохимического барьера. При загрязнении тяжёлыми металлами в грунт необходимо вносить углекислую известь в количестве не менее 6% от веса.
4. Поверхность почвенного покрова и толща почвообразующего грунта по всей мощности должны быть очищены от бытового и строительного мусора. Используемый для создания почвообразующего грунта субстрат должен иметь слабую степень засоренности сорняками (таблица 2 приложения N 3 к настоящим Нормам и Правилам).
5. При проектировании почвенного покрова необходимо учитывать уровень химического загрязнения почвообразующего грунта. Степень его загрязнения определяется в санитарном и биологическом аспектах. Характеристика санитарного состояния дается для поверхностного слоя, входящего в сферу жизнедеятельности человека и домашних животных. Мощность этого слоя составляет 30 см. Биологическая характеристика даётся для слоя почвы, обеспечивающего нормальное развитие растений и составляющего 2 м (таблицы 3, 5, 6 приложения N 3 к настоящим Нормам и Правилам).
6. Санитарная оценка почвы проводится сравнением фактических концентраций загрязняющего вещества с предельно допустимой концентрацией (ЦДК) или ориентировочно допустимой концентрацией (ОДК), установленных органами санитарно-эпидемиологического надзора. Биологическая оценка уровня загрязнения почвы проводится сравнением фактических концентраций загрязняющих веществ с фитотоксичными ПДК (таблицы 4, 8 приложения N 3 к настоящим Нормам и Правилам).
7. Биологический уровень загрязнения почвы определяется по среднему уровню содержания в ней приоритетного компонента загрязнения в границах минимального почвенного выдела.
8. При формировании конструктозёмов на сильно фильтрующих грунтах (песок, грунты с включениями гравия, щебенки более 40%) между ними и конструктоземами необходимо укладывать водозадерживающий слой из средних и тяжёлых суглинков мощностью 20 см. При формировании конструктоземов на склонах крутизной 3 - 5° необходимо предусматривать укладку на поверхности слоя средне- или тяжелосуглинистого грунта (аллювиального) мощностью 30 см. При формировании конструктозёмов на протяженных склонах крутизной более 5° необходимо проводить их обрешётку с заполнением ячеек плодородным тяжелосуглинистым грунтом. Мощность насыпаемого грунта - 15 - 20 см.
9. На поверхностно подтопленных территориях с уровнем залегания безнапорных грунтовых вод 2 - 3 метра почвенный покров конструируется с учётом требований по дренированию корнеобитаемого слоя для различных типов зелёных насаждений путём создания прослоя грунта, создающего разрыв каймы капиллярного поднятия. Величина прослоя и глубина его заложения определяются в соответствии с таблицей. При проектировании системы зелёных насаждений на поверхностно подтопленных территориях с глубиной залегания грунтовых вод менее 2 метров необходимо закладывать регулярный дренаж в совокупности с конструированием слоя, создающего разрыв капиллярной каймы.
10. При проектировании системы зелёных насаждений на территориях, подверженных ветровой эрозии (скорости ветра более 3 м/с), необходимо предусматривать создание дернового горизонта плотностью 80 - 90%. При создании почвенной толщи для устройства спортивных газонов применяют четыре типа конструкций в зависимости от фильтрующей способности подстилающего грунта (таблица 7 приложения N 3 к настоящим Нормам и Правилам).
11. В условиях городского округа Реутов грунты под газоны и откосы нуждаются в полной замене. Слой растительной земли под газон должен составлять 20 см с обязательным улучшением механического состава растительного грунта введением добавок и многократным перемешиванием: песок - 25%, торф - 25%, растительная земля - 50%. Также необходимо предусматривать улучшение плодородия растительного грунта введением минеральных и органических удобрений. При проектировании благоустройства необходимо  использовать новые методы, улучшающие качество устраиваемых газонов: стабилизация гидропосевом, "Пикса" и др. Норма высева семян при устройстве газонов в городских условиях составляет не менее 40 г/кв. м с указанием в проекте травосмесей, соответствующих условиям.
Уход за зелёными насаждениями необходимо осуществлять субъектами, производящими строительство и реконструкцию, весь период строительства или реконструкции до сдачи объекта эксплуатирующей организации.

Таблица 1. Требования к качеству городских почв

Показатели почвообр. слоев 
и горизонтов        	Глубины слоев, см              	
	0 - 20    	20 - 50    	50 - 150   	
Физические свойства                           	
Содержание    физической
глины < 0,01 мм             	30 - 40    	20 - 40    	30 - 40    	
Плотность       сложения
г/см3                       	0,8 - 1,1   	1,0 - 1,2   	1,2 - 1,3   	
Химические свойства                           	
Гумус в/о               	4 - 5     	1 - 0,5    	0,5      	
pH                      	5,5 - 6,5   	5,5 - 7,0   	5,0 - 6,0   	
Содержание TM  отношение
к ОДК                       	1       	1       	1       	
Величина PB мкр/ч       	<20      	<20      	<20      	
Мин.             уровень
обеспеченности   минеральным
азотом мг/100 г почвы       	4,0      	4,0      	4,0      	
Содержание  P2O5  и  K2O
мг/100   г    почвы    (мин.
допустимое / оптим.)        	10/40 и 35  	10/20 и 15  	10/15 и 10  	
Биологические свойства                          	
Величина      патогенных
микроорганизмов,   шт./грамм
почвы                       				
Разнообразие  мезофауны,
шт. Видов                   	4       	3       	2       	
Фитотоксичность,        
кратность к фону            	<1,1     	1,1 - 1,3   	1,1 - 1,3   	

Таблица 2. Уровень загрязнения сорняками

Количество штук на кв. метр
Степень загрязнения         	Количество сорняков         	
Слабая               	1 - 50               	
Средняя               	51 - 100              	
Сильная               	более 100              	

Таблица 3. Биологические показатели почв
и их критерии оценки

┌───────────────┬──────────┬──────────┬────────────┬─────────────┬────────┐
│ Биологические │Удовлетв. │Относи-   │Неудов-     │  Чрезвыч.   │Эко-    │
│  показатели   │ ситуация │тельно    │летв.       │экологическая│логич.  │
│               │          │удовлет-  │ситуация    │  ситуация   │бедствие│
│               │          │ворит.    │            │             │        │
│               │          │ситуация  │            │             │        │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│    Уровень    │        <5│    5 - 10│     10 - 50│     50 - 100│    >100│
│активности     │          │          │            │             │        │
│микробомассы   │          │          │            │             │        │
│(кратность     │          │          │            │             │        │
│уменьшения)    │          │          │            │             │        │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│    Количество │         -│    2    3│     3     4│      5     6│       6│
│патогенных     │          │  10 - 10 │   10  - 10 │    10  - 10 │    >10 │
│микроорганизмов│          │          │            │             │        │
│в 1 г почвы    │          │          │            │             │        │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│    Содержание │         -│     до 10│     10 - 50│     50 - 100│    >100│
│яиц  гельминтов│          │          │            │             │        │
│в 1 кг почвы   │          │          │            │             │        │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│    Колититр   │      >1,0│1,0 - 0,01│ 0,01 - 0,05│ 0,05 - 0,001│  <0,001│
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│    Фито-      │      <1,1│ 1,1 - 1,3│   1,3 - 1,6│    1,6 - 2,0│    >2,0│
│токсичность    │          │          │            │             │        │
│(кратность)    │          │          │            │             │        │
├───────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│    Гено-      │        <2│    2 - 10│     1 - 100│   100 - 1000│    >100│
│токсичность    │          │          │            │             │        │
│(рост     числа│          │          │            │             │        │
│мутаций       в│          │          │            │             │        │
│сравнении     с│          │          │            │             │        │
│контролем)     │          │          │            │             │        │
└───────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴─────────────┴────────┘

Таблица 4. Фитотоксичность грунтов, ОДК

В миллиграммах на килограмм
Cr    	Ni     	Zn    	Pb    	Cu    	As   	CL иона  	
100    	100    	300    	100    	100   	20   	100    	

Таблица 5. Уровни загрязнения почв, при которых
подавляется ферментативная активность почв

В миллиграммах на 100 грамм
Ферменты  	Содержание в почве                   	
	кадмий     	свинец      	цинк         	
Каталаза     	3       	700       	300          	
Дегидрогеназа	5       	300       	700          	
Инвертаза    	10       	>1000      	10000         	
Протеаза     	50       	>1000      	> 10000        	
Уреаза       	>100      	>1000      	> 10000        	

Таблица 6. Биологические уровни загрязнения почвенного
покрова для условий произрастания
В миллиграммах на килограмм

Уровень    
загрязнения  	Содержание элемента мг/кг                                         	
	мышьяк   	ртуть   	свинец    	цинк      	кадмий   	медь     	никель    	хром    	
В песчаных и супесчаных почвах (валовые формы)                                      	
Нормальн.      	1,0 - 2,0	1,0 - 2,1	16,0 - 32,0	27,1 - 55,0	0,26 - 0,5	16,1 - 33,0	10,1 - 20,0	50,0 - 100	
Средний 	2,1 - 4,0	2,2 - 4,2	32,1 - 64,0	55,1 - 110	0,6 - 1,0	33,1 - 165	20,0 - 100	101 - 500	
Высокий	4,1  - 6,0	4,3 - 6,2	64,1 - 96	110,1 - 165	1,1 - 1,5	165,1 - 330	100,1 - 200	501 - 1000	
Оч. высокий	>6,0	>6,2	>96,0	>165	>1,5	>330	>200	>1000	
В суглинистых и глинистых почвах рН менее 5,5 (валовые формы)                              	
Нормальн.  	2,5 - 5,0	-    	32 - 65	55 - 100	0,5 - 1,0	33 - 66	20 - 40	-	
Средний    	5,1 - 10,0	-	66 - 130	111 - 220	1,1 - 2,0	67 - 330	41 - 200	-	
Высокий    	10,1 - 15,0	-	131 - 195	221 - 330	2,1 - 3,0	331 - 660	201 - 400	-	
Оч. высокий	>15	-	>195	>330	>3,0	>660		-	
В суглинистых и глинистых почвах, рН более 5,5 (валовые формы)                 			
Нормальн.  	5 - 10	-	65 - 130	110 - 220	1,0 - 2,0	66 - 132	40 - 80	-	
Средний    	11 - 20	-	131 - 260	221 - 400	2,1 - 4,0	133 - 660	81 - 400	-	
Высокий    	21 - 30	-	261 - 390	401 - 660	4,1 - 6,0	661 - 1320	401 - 800	-	
Оч. высокий	>30	-	>390	>660	>6,0	>1320	>800	-	
Подвижные формы                                                     	
Нормальн.  	-	-	3,0 - 6,0	10,0 - 23,0	-	1,5 - 3,0	2,0 - 4,0	3,0 - 6,0	
Средний    		-	6,1 - 12,0	24,0 - 46,0	-	3,1 - 15,0	4,1 - 20,0	6,1 - 30,0	
Высокий    	-	-	12,1 - 18,0	47,0 - 69,0	-	15,1 - 30	20,1 - 40,0	31,0 - 60,0	
Оч. высокий	-		>18,0	>69	-	>30,0	>40,0	>60,0	

Таблица 7. Типы конструкций урбоконструктоземов
для создания спортивных газонов

В сантиметрах
Тип коренной породы  	Глубина по профилю, см                            	
	0 - 15       	16 - 30       	31 - 45     	46 - 60      	
Среднесуглинистые  
со средней фильтрацией	Гумуссированный 
слой               	Коренная   порода
среднесуглинистая   	Коренная      
порода           
среднесуглинистая	Коренная  порода
среднесуглинистая  	
Песчаные     хорошо
фильтрующие грунты    	Гумуссированный 
слой               	Среднесуглинистый
почвообразующий слой	Коренная      
порода песчаная  	Коренная  порода
песчаная           	
Тяжелосуглинистые  
плохо      фильтрующие
грунты                	Гумуссированный 
слой               	Среднесуглинистый
почвообраз. слой    	Дренирующий   
слой из  щебня  и
песка            	Коренная  порода
тяжелосуглинистая  	

Таблица 8. Допустимые концентрации тяжелых металлов
и мышьяка в почвах населенного пункта

В миллиграммах на килограмм
Уровни       
концентрации    
тяжелых металлов и 
мышьяка      	Содержание                     	
	2 класс опасности   	1 класс опасности     	
	никель	медь  	цинк  	свинец 	кадмий   	мышьяк  	
Фоновое         
содержание        в
песчаных          и
супесчаных почвах  	5 - 10
ср. 6 	5 - 12 
ср. 8  	25 - 30
ср. 28	4 - 9 
ср. 6 	0,01 - 0,1 
ср. 0,05  	0,9 - 1,7
ср. 1,5 	
Фоновое         
содержание        в
суглинистых       и
глинистых почвах   	15 - 
25  
ср. 20	12 - 30 
ср. 20 	30 - 60
ср. 45	12 - 30
ср. 20 	0,09 - 0,3 
ср. 0,22  	1,2 - 3,2
ср. 2,2 	

Приложение N 4
к Нормам и Правилам
по благоустройству территории
городского округа Реутов

ПРИЁМЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 1. Организация аллей и дорог парка, лесопарка
и других крупных объектов рекреации

┌────────────┬──────────┬────────────────────┬────────────────────────────┐
│ Типы аллей │  Ширина  │     Назначение     │      Нормы по       │
│  и дорог   │   (м)    │                    │      благоустройству       │
├────────────┼──────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│  Основные  │   6 - 9  │      Интенсивное   │     Допускаются     зелёные│
│пешеходные  │          │пешеходное  движение│разделительные        полосы│
│аллеи и     │          │(более  300  ч/час).│шириной порядка 2  м,  через│
│дороги *    │          │Допускается   проезд│каждые 25 - 30 м -  проходы.│
│            │          │внутрипаркового     │Если   аллея    на    берегу│
│            │          │транспорта.         │водоема,    ее    поперечный│
│            │          │Соединяет           │профиль может быть  решен  в│
│            │          │функциональные  зоны│разных   уровнях,    которые│
│            │          │и   участки    между│связаны  откосами,  стенками│
│            │          │собой, те и другие с│и   лестницами.    Покрытие:│
│            │          │основными входами.  │твердое             (плитка,│
│            │          │                    │асфальтобетон)             с│
│            │          │                    │обрамлением         бортовым│
│            │          │                    │камнем.  Обрезка  ветвей  на│
│            │          │                    │высоту 2,5 м.               │
├────────────┼──────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│ Второсте-  │ 3 - 4,5  │      Интенсивное   │     Трассируются         по│
│пенные аллеи│          │пешеходное  движение│живописным   местам,   могут│
│и дороги *  │          │(до   300    ч/час).│иметь          криволинейные│
│            │          │Допускается   проезд│очертания. Покрытие: твердое│
│            │          │эксплуатационного   │(плитка,     асфальтобетон),│
│            │          │транспорта.         │щебёночное,     обработанное│
│            │          │Соединяют           │вяжущими. Обрезка ветвей  на│
│            │          │второстепенные входы│высоту 2,0 - 2,5 м.  Садовый│
│            │          │и  парковые  объекты│борт, бордюры  из  цветов  и│
│            │          │между собой.        │трав,   водоотводные   лотки│
│            │          │                    │или др.                     │
├────────────┼──────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│  Дополни-  │1,5 - 2,5 │      Пешеходное    │     Свободная              │
│тельные     │          │движение       малой│трассировка, каждый  поворот│
│пешеходные  │          │интенсивности.      │оправдан   и    зафиксирован│
│дороги      │          │Проезд транспорта не│объектом,       сооружением,│
│            │          │допускается.        │группой    или    одиночными│
│            │          │Подводят к отдельным│насаждениями.     Продольный│
│            │          │парковым            │уклон     допускается     80│
│            │          │сооружениям.        │промилле.  Покрытие: плитка,│
│            │          │                    │грунтовое улучшенное        │
├────────────┼──────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│  Тропы     │0,75 - 1,0│     Дополнительная │     Трассируется         по│
│            │          │прогулочная  сеть  с│крутым склонам, через  чаши,│
│            │          │естественным        │овраги, ручьи.              │
│            │          │характером          │      Покрытие: грунтовое   │
│            │          │ландшафта.          │естественное.               │
├────────────┼──────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│  Велосипед-│  1,5 -   │     Велосипедные   │     Трассирование          │
│ные дорожки │   2,25   │прогулки            │замкнутое        (кольцевое,│
│            │          │                    │петельное,    восьмерочное).│
│            │          │                    │Следует          пункт      │
│            │          │                    │техобслуживания.    Покрытие│
│            │          │                    │твердое. Обрезка  ветвей  на│
│            │          │                    │высоту 2,5 м.               │
├────────────┼──────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│Дороги для  │4,0 - 6,0 │     Прогулки       │     Наибольшие   продольные│
│конной езды │          │верхом, в  экипажах,│уклоны до 60 промилле.      │
│            │          │санях.   Допускается│     Обрезка    ветвей    на│
│            │          │проезд              │высоту 4 м.                 │
│            │          │эксплуатационного   │     Покрытие:     грунтовое│
│            │          │транспорта.         │улучшенное.                 │
├────────────┼──────────┼────────────────────┼────────────────────────────┤
│  Автомо-   │4,5 - 7,0 │     Автомобильные  │     Трассируется         по│
│бильная     │          │прогулки  и   проезд│периферии    лесопарка     в│
│дорога      │          │внутрипаркового     │стороне    от     пешеходных│
│(парквей)   │          │транспорта.         │коммуникаций.     Наибольший│
│            │          │     Допускается    │продольный      уклон     70│
│            │          │проезд              │промилле,  макс.  скорость -│
│            │          │эксплуатационного   │40      км/час.      Радиусы│
│            │          │транспорта          │закруглений - не менее 15 м.│
│            │          │                    │Покрытие:     асфальтобетон,│
│            │          │                    │щебеночное,       гравийное,│
│            │          │                    │обработка          вяжущими,│
│            │          │                    │бордюрный камень.           │
├────────────┴──────────┴────────────────────┴────────────────────────────┤
│   Примечания:  1.  В  ширину   пешеходных    аллей    включаются    зоны│
│пешеходного  движения,  разграничительные  зелёные  полосы,  водоотводные│
│лотки и площадки  для  установки  скамеек.  Устройство  разграничительных│
│зеленых полос необходимо при ширине более 6 м.                           │
│   2. На типах  аллей  и  дорог,  помеченных   знаком  "*",   допускается│
│катание  на  роликовых  досках,  коньках,  самокатах,  помимо  специально│
│оборудованных территорий.                                                │
│   3. Автомобильные   дороги   необходимо  предусматривать  в  лесопарках│
│с размером территории более 100 га.                                      │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 2. Организация площадок городского парка

            В кв. метрах
┌───────────┬─────────────────┬────────────────────┬───────────┬──────────┐
│ Парковые  │   Назначение    │      Элементы      │  Размеры  │Мин.      │
│ площади и │                 │  благоустройства   │           │норма     │
│ площадки  │                 │                    │           │на        │
│           │                 │                    │           │посети-   │
│           │                 │                    │           │теля      │
├───────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│Основные   │Центры парковой  │Бассейны, фонтаны,  │С учетом   │   1,5    │
│площадки   │планировки,      │скульптура,         │пропускной │          │
│           │размещаются на   │партерная зелень,   │способности│          │
│           │пересечении      │цветники, парадное  │отходящих  │          │
│           │аллей, у входной │и декоративное      │от входа   │          │
│           │части парка,     │освещение.          │аллей      │          │
│           │перед            │Покрытие: плиточное │           │          │
│           │сооружениями     │мощение, бортовой   │           │          │
│           │                 │камень              │           │          │
├───────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│Площади    │Проведение       │Осветительное       │1200 - 5000│1,0 - 2,5 │
│массовых   │концертов,       │оборудование        │           │          │
│мероприятий│праздников,      │(фонари,            │           │          │
│           │большие размеры. │прожекторы).        │           │          │
│           │Формируется в    │Посадки - по        │           │          │
│           │виде лугового    │периметру.          │           │          │
│           │пространства или │Покрытие: газонное, │           │          │
│           │площади          │твердое (плитка),   │           │          │
│           │регулярного      │комбинированное     │           │          │
│           │очертания. Связь │                    │           │          │
│           │по главной аллее │                    │           │          │
├───────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│  Площадки │   В различных   │   Везде:           │ 20 - 200  │  5 - 20  │
│отдыха,    │частях парка.    │освещение, беседки, │           │          │
│лужайки    │   Виды площадок:│перголы, трельяжи,  │           │          │
│           │   - регулярной  │скамьи, урны.       │           │          │
│           │планировки с     │Декоративное        │           │          │
│           │регулярным       │оформление в центре │           │          │
│           │озеленением;     │(цветник, фонтан,   │           │          │
│           │   - регулярн.   │скульптура, вазон). │           │          │
│           │планировки с     │Покрытие: мощение   │           │          │
│           │обрамлением      │плиткой, бортовой   │           │          │
│           │свободными       │камень, бордюры из  │           │          │
│           │группами         │цветов и трав.      │           │          │
│           │растений;        │На площадках-       │           │          │
│           │   - свободной   │лужайках - газон    │           │          │
│           │планировки с     │                    │           │          │
│           │обрамлением      │                    │           │          │
│           │свободными       │                    │           │          │
│           │группами растений│                    │           │          │
├───────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│  Танцева- │   Размещаются   │   Освещение,       │ 150 - 500 │   2,0    │
│льные      │рядом с главными │ограждение, скамьи, │           │          │
│площадки,  │или              │урны.               │           │          │
│сооружения │второстепенными  │   Покрытие:        │           │          │
│           │аллеями          │специальное         │           │          │
├───────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│   Игровые │   Малоподвижные │   Игровое,         │           │          │
│площадки   │индивидуальные,  │физкультурно-       │           │          │
│для детей: │подвижные        │оздоровительное     │           │          │
│- до 3 лет │коллективные     │оборудование,       │ 10 - 100  │   3,0    │
│- 4 - 6 лет│игры. Размещение │освещение, скамьи,  │ 120 - 300 │   5,0    │
│- 7 - 14   │вдоль            │урны.               │500 - 2000 │   10,0   │
│лет        │второстепенных   │   Покрытие:        │           │          │
│           │аллей            │песчаное, фунтовое  │           │          │
├───────────┼─────────────────┤улучшенное, газон   ├───────────┼──────────┤
│   Игровые │   Подвижные     │                    │1200 - 1700│   15,0   │
│комплексы  │коллективные игры│                    │           │          │
│для детей  │                 │                    │           │          │
│до 14 лет  │                 │                    │           │          │
├───────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│   Спортив-│   Различные     │   Специальное      │150 - 7000 │   10,0   │
│но-игровые │подвижные игры и │оборудование и      │           │          │
│для детей и│развлечения, в   │благоустройство,    │           │          │
│подростков │т.ч. велодромы,  │рассчитанное на     │           │          │
│10 - 17    │скалодромы,      │конкретное          │           │          │
│лет, для   │мини-рампы,      │спортивно-игровое   │           │          │
│взрослых   │катание на       │использование       │           │          │
│           │роликовых коньках│                    │           │          │
│           │и пр.            │                    │           │          │
├───────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┴──────────┤
│   Предпар-│   У входов в    │   Покрытие:        │   Определяются       │
│ковые      │парк, у мест     │асфальтобетонное,   │транспортными         │
│площади с  │пересечения      │плиточное, плитки и │требованиями и        │
│автостоян- │подъездов к парку│соты, утопленные в  │графиком движения     │
│кой        │с городским      │газон, оборудованы  │транспорта            │
│           │транспортом      │бортовым камнем     │                      │
└───────────┴─────────────────┴────────────────────┴──────────────────────┘

Приложение N 5
к Нормам и Правилам
по благоустройству территории
городского округа Реутов

ВИДЫ ПОКРЫТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ И ПЕШЕХОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Таблица 1. Покрытия транспортных коммуникаций

┌───────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────┐
│    Объект комплексного    │  Материал верхнего слоя  │   Нормативный    │
│  благоустройства улично-  │ покрытия проезжей части  │     документ     │
│       дорожной сети       │                          │                  │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤
│  Улицы и дороги           │  Асфальтобетон:          │  ГОСТ 9128-97    │
│  Магистральные       улицы│  - типов А и Б, 1 марки; │                  │
│общегородского значения:   │  - щебнемастичный;       │  ТУ-5718-001-    │
│  -      с      непрерывным│                          │00011168-2000     │
│движением                  │  - литой тип II.         │  ТУ 400-24-158-89│
│                           │                          │<*>               │
│                           │  Смеси  для   шероховатых│  ТУ 57-1841      │
│                           │слоев износа.             │02804042596-01    │
│- с регулируемым движением │  То же                   │  То же           │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤
│  Магистральные       улицы│  Асфальтобетон типов Б  и│  ГОСТ 9128-97    │
│районного значения         │В, 1 марки                │                  │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤
│  Местного значения:       │                          │                  │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤
│  - в жилой застройке      │  Асфальтобетон типов В, Г│  ГОСТ 9128-97    │
│                           │и Д                       │                  │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤
│  в   производственной    и│  Асфальтобетон типов Б  и│  ГОСТ 9128-97    │
│коммунально-складской      │В                         │                  │
│зонах                      │                          │                  │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤
│  Площади                  │  Асфальтобетон типов Б  и│  ГОСТ 9128-97    │
│                           │В.                        │                  │
│  Представительские,       │  Пластбетон цветной.     │  ТУ 400-24-110-76│
│приобъектные,  общественно-│  Штучные   элементы    из│                  │
│транспортные               │искусственного         или│                  │
│                           │природного камня.         │                  │
│  Транспортных развязок    │  Асфальтобетон:          │  ГОСТ 9128-97    │
│                           │  - типов А и Б;          │  ТУ 5718-001-    │
│                           │  - щебнемастичный        │00011168-2000     │
├───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤
│  Искусственные сооружения │  Асфальтобетон:          │  ГОСТ 9128-97    │
│  Мосты,          эстакады,│  - тип Б;                │  ТУ-5718-001 -   │
│путепроводы, тоннели       │  - щебнемастичный;       │00011168-2000     │
│                           │                          │  ТУ 400-24-158-89│
│                           │                          │<*>               │
│                           ├──────────────────────────┼──────────────────┤
│                           │  - литой типов I и II.   │  ТУ 57-1841-     │
│                           │  Смеси  для   шероховатых│02804042596-01    │
│                           │слоев износа              │                  │
└───────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────┘

Таблица 2. Покрытия пешеходных коммуникаций
┌──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│      Объект      │                         Материал покрытия:                         │
│   комплексного   ├────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────────┤
│ благоустройства  │    тротуара    │ пешеходной зоны │  дорожки на   │    пандусов     │
│                  │                │                 │  озелененной  │                 │
│                  │                │                 │  территории   │                 │
│                  │                │                 │  технической  │                 │
│                  │                │                 │     зоны      │                 │
├──────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│  Магистральные   │  Асфальтобетон │        -        │  Штучные      │                 │
│улицы             │типов Г и Д.    │                 │элементы     из│                 │
│общегородского   и│  Штучные       │                 │искусственного │                 │
│районного значения│элементы      из│                 │или  природного│                 │
│                  │искусственного  │                 │камня.         │                 │
│                  │или   природного│                 │  Смеси сыпучих│                 │
│                  │камня           │                 │материалов,    │                 │
│                  │                │                 │неукрепленные  │                 │
│                  │                │                 │или укрепленные│                 │
│                  │                │                 │вяжущим        │                 │
├──────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│  Улицы   местного│  То же         │        -        │       -       │  Асфальтобетон  │
│значения          │                │                 │               │типов В, Г и Д.  │
│  в          жилой│                │                 │               │  Цементобетон.  │
│застройке         │                │                 │               │                 │
│  в               │  Асфальтобетон │        -        │       -       │                 │
│производственной и│типов Г и Д.    │                 │               │                 │
│коммунально-      │  Цементобетон  │                 │               │                 │
│складской зонах   │                │                 │               │                 │
├──────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│  Пешеходная улица│  Штучные       │  Штучные        │       -       │                 │
│                  │элементы      из│элементы       из│               │                 │
│                  │искусственного  │искусственного   │               │                 │
│                  │или   природного│или    природного│               │                 │
│                  │камня.          │камня.           │               │                 │
│                  │Пластбетон      │Пластбетон       │               │                 │
│                  │цветной         │цветной          │               │                 │
├──────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│  Площади         │  Штучные       │  Штучные        │               │                 │
│представительские,│элементы      из│элементы       из│               │                 │
│приобъектные,     │искусственного  │искусственного   │               │                 │
│общественно-      │или   природного│или    природного│               │                 │
│транспортные      │камня.          │камня.           │               │                 │
│                  │  Асфальтобетон │  Асфальтобетон  │               │                 │
│                  │типов  Г  и   Д.│типов  Г   и   Д.│               │                 │
│                  │Пластбетон      │Пластбетон       │               │                 │
│                  │цветной.        │цветной.         │               │                 │
│                  │                │                 │               │                 │
│  транспортных    │  Штучные       │                 │               │                 │
│развязок          │элементы      из│                 │               │                 │
│                  │искусственного  │                 │               │                 │
│                  │или   природного│                 │               │                 │
│                  │камня.          │                 │               │                 │
│                  │Асфальтобетон   │                 │               │                 │
│                  │типов Г и Д.    │                 │               │                 │
├──────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│  Пешеходные      │                │  То  же,  что  и│               │                 │
│переходы наземные,│                │на       проезжей│               │                 │
│                  │                │части или        │               │                 │
│                  │                │  Штучные        │               │                 │
│                  │                │элементы       из│               │                 │
│                  │                │искусственного   │               │                 │
│                  │                │или    природного│               │                 │
│                  │                │камня            │               │                 │
│  подземные      и│                │  Асфальтобетон: │               │  Асфальтобетон  │
│надземные         │                │типов  В,  Г,  Д.│               │типов В, Г, Д    │
│                  │                │Штучные  элементы│               │                 │
│                  │                │из               │               │                 │
│                  │                │искусственного   │               │                 │
│                  │                │или    природного│               │                 │
│                  │                │камня.           │               │                 │
├──────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│  Мосты, эстакады,│  Штучные       │        -        │       -       │  То же          │
│путепроводы,      │элементы      из│                 │               │                 │
│тоннели           │искусственного  │                 │               │                 │
│                  │или   природного│                 │               │                 │ 
│                  │камня.          │                 │               │                 │
│                  │Асфальтобетон   │                 │               │                 │
│                  │типов Г и Д.    │                 │               │                 │
└──────────────────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────────┘